[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# IP/経路制御（RIP）

      - プロトコル概要
       - RIP Version1と2
      - 基本設定

ネットワークの規模が大きくなると、手動で経路情報を登録するスタティックルーティングでは管理の手間が大きくなり、設定ミスなどによる通信障害も起きやすくなります。ダイナミックルーティングは、ルーター間で経路情報を自動的に交換しあう「ダイナミックルーティング（経路制御）プロトコル」を用いて、経路情報の管理を自動化する方法です。本製品ではルーティングプロトコルとしてRIP（Version 1/2）を使用できます。
ここでは、RIPの設定手順について解説します。スタティックルーティングの設定方法については「IP」/「経路制御」をご覧ください。

プロトコル概要

RIP（Routing Information Protocol）は比較的小規模なネットワーク用に設計されたシンプルなダイナミックルーティングプロトコルです。RIPルーターは、自分の持つ経路表を定期的にブロードキャスト（RIP2ではマルチキャスト）し、隣接するルーターに経路情報を伝えます。RIPパケットを受け取った各ルーターは、自分の経路表と受け取った情報を比べ、必要に応じて経路エントリーを追加・削除・修正して経路情報を最新に保ちます。
RIPにはさまざまな制限がありますが、そのシンプルさゆえに設定が簡単であり、小規模なネットワークでは有効に機能します。
RIPはトランスポート層としてUDPを利用します。始点・終点ポートは520番です。

RIP Version1と2

現在使用されているRIPには2つのバージョンがあります。オリジナルのRIP（RIP Version 1）はRFC1058で、改良版のRIP Version 2はRFC2453でそれぞれ規定されています。
RIP Version1（以下RIP1）で交換される経路情報は次のとおりです。

- 宛先ネットワークアドレス
- メトリック（ホップ数）

RIP1にはサブネットマスクの概念がないため、RIP1の経路エントリーにはクラスA、B、Cに基づく標準マスクが適用されます。
一方、RIP Version2（以下RIP2）は、RIP1の未使用フィールドを用いて以下の点を改良しています。

- サブネットマスクの情報を扱える
- ネクストホップルーターアドレスを扱える
- ブロードキャストではなくマルチキャスト（224.0.0.9）で送信する
- 簡単な認証機構（平文パスワードまたはMD5）がある

基本設定

次のような構成のネットワークを例に、スイッチAでRIPを使用するための設定方法を説明します。

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-12 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=13-24 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェース上でRIPパケットの送受信が行われるようにします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-white ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-orange ↓
   `
   デフォルトではRIP1が使用されます。RIP2を使う場合はSEND、RECEIVEパラメーターでRIP2を指定してください。

   `ADD IP RIP INT=vlan-white SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-orange SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 ↓
   `

設定は以上です。これにより、VLAN white、VLAN orangeの両インターフェースでRIPパケットの送受信が行われ、他のルーターからの情報を元に経路表が動的に構築されていきます。
■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    0.0.0.0           0.0.0.0           192.168.10.32       vlan10             4576
    -                 remote   0        rip                 2                   100
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             7475
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan20             7472
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.30.0      255.255.255.0     192.168.20.254      vlan20             4576
    -                 remote   0        rip                 2                   100
    -------------------------------------------------------------------------------

■ RIPインターフェースの設定を確認するにはSHOW IP RIPコマンドを使います。
■ RIPインターフェースを追加するには、ADD IP RIPコマンドでIPインターフェース（VLAN）を指定します。

`ADD IP RIP INT=vlan-beige SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 ↓`

■ RIPパケットの送受信をオフにするには、DELETE IP RIPコマンドでIPインターフェース（VLAN）を指定します。

`DELETE IP RIP INT=vlan-white ↓`

■ RIPの受信のみで送信を行わないようにするにはSENDパラメーターにNONEを指定します。

`ADD IP RIP INT=vlan-white SEND=NONE RECEIVE=RIP2 ↓`

■ 末端のネットワークなどでRIP情報の送信のみを行い、受信を行わないようにするにはRECEIVEパラメーターにNONEを指定します。

`ADD IP RIP INT=vlan-white SEND=RIP1 RECEIVE=NONE ↓`

■ RIPインターフェースの設定を変更するにはSET IP RIPコマンドを使います。

`SET IP RIP INT=vlan-white SEND=RIP1 RECEIVE=RIP1 ↓`

■ スタティック経路をRIPで通知したくないときは次のようにします。デフォルトでは、スタティック経路を通知します（STATICEXPORT=YES）。

`SET IP RIP INT=vlan-white STATICEXPORT=NO ↓`

> Note - スタティック経路をRIPで通知するよう設定している場合、スタティック経路のネクストホップが所属するインターフェースからも、同経路を通知します。

■ RIP2の認証機構を使う場合は次のようにします。各ルーターに同じパスワードを設定してください。パスワードの最大長は16文字です。

`ADD IP RIP INT=vlan-white SEND=RIP2 RECEIVE=RIP2 AUTHENTICATION=PASSWORD PASSWORD=himitsu ↓`

■ RIPパケットの送受信統計はSHOW IP RIP COUNTERコマンドで確認できます。
■ RIPタイマーの変更はSET IP RIPTIMERコマンドで行います。

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B