[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET POE PORT

カテゴリー：PoE / 一般コマンド

`SET POE PORT={port-list|ALL} [PRIORITY={LOW|HIGH|CRITICAL}] [POWERLIMIT=3000..15400]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定したスイッチポートのPoE関連パラメーターを変更する。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのポートが対象となる（ただし、拡張スロットに拡張モジュールを装着しているときは、ALLを指定するとエラーになるので注意）。

PRIORITY: 本ポートの給電優先度。CRITICAL（最高）、HIGH（高）、LOW（低）の3段階。受電機器（PD）の電力使用量が本製品の供給可能電力（220W）を上回った場合は、優先順位の高いポートから優先的に給電する（優先順位のもっとも低いポートへの給電を停止する）。同じ給電優先度を持つポート間では、ポート番号の小さいものが優先される。デフォルトはLOW。

POWERLIMIT: 本ポートから供給可能な電力の上限値（mW）。供給電力を制限したい場合に使う。デフォルトは15400mW（15.4W）。

備考・注意事項

本製品はPoEポートに接続された受電機器の電力クラスを自動的に識別するが、電力クラスの情報にもとづく給電制御は行わない。各PoEポートから供給する電力の上限値は、本コマンドのPOWERLIMITパラメーターを使って個別に設定できる。

関連コマンド

DISABLE POE PORT
ENABLE POE PORT
SHOW POE

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B