[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW STP DEBUG

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`SHOW STP DEBUG`

各ポートで有効になっているSTPデバッグオプションを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager >  show stp debug

      Port    Enabled Debug Modes         Output     Timeout
      ---------------------------------------------------------------------------
      Port1   MSG, PKT, STATE             16         NONE
      ------------------------------------------------------------
      Port    Enabled Debug Modes         Output     Timeout
      ------------------------------------------------------------
      Port2   STATE                       16         12345
      ------------------------------------------------------------
      Port    Enabled Debug Modes         Output     Timeout
      ------------------------------------------------------------
      Port3   None
      ------------------------------------------------------------

表 1
Port | ポート番号
Enabled Debug Modes | 現在有効になっているSTPデバッグオプション。MSG（STPパケットをデコードして表示）、PKT（STPパケットをASCII表示）、STATE（ポートの状態遷移を表示）、ALL（すべてのオプション）がある。
Output | デバッグ情報の出力先（仮想端末（TTY）番号）
Timeout | デバッグオプションの残り有効期間（秒）

関連コマンド

DISABLE STP DEBUG
ENABLE STP DEBUG
SHOW STP COUNTER

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B