[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# スイッチング/フォワーディングデータベース

      - FDBエントリー
      - 自動学習とダイナミックエントリー
      - スタティックエントリー

フォワーディングデータベース（FDB）は、スイッチが受信フレームの転送先ポートを決定するために使用するデータベースです。本製品は最大8K個のアドレスを登録できます。

FDBエントリー

FDB内の各エントリーは次のようなフィールドで構成されています。

表 1
フィールド | 内容
MACアドレス | ステーションのMACアドレス
ポート番号 | ステーションが存在するポート
VLAN ID | ステーションが所属するVLAN
アクション | 該当ステーション宛てフレームの処理方法。転送（FORWARD）と破棄（DISCARD）がある。

スイッチは、フレームの宛先MACアドレスをキーにFDBを検索して出力ポートを決定します。宛先アドレスがFDBに登録されていない場合は、同一のVLANに所属するすべてのポート（受信ポートを除く）からフレームを出力します（フラッディング）。
FDBエントリーには、次のような種類があります。

表 2
種別 | 内容
ダイナミックエントリー | 学習機能により自動的に登録されたエントリー。一定時間受信がなかったエントリーは削除される（エージング）。また、システムを再起動すると、すべてのエントリーが削除される
スタティックエントリー | 管理者が手動で登録したエントリー。エージングによって削除されることはない。設定をファイルに保存すれば、再起動後にも使用できる。また、特定アドレス宛てのフレームを破棄するよう設定することもできる。ADD SWITCH FILTERコマンドで登録する
ポートセキュリティー（learn）エントリー | ポートセキュリティー機能の「学習済みアドレス」としてカウントされる特殊なエントリー。SET SWITCH PORTコマンドのRELEARNパラメーターで、エージアウトするかしないかを設定できる。ポートセキュリティー機能をオフにする、RELEARNの設定を変更する、またはシステムの再起動によって削除される。ポートセキュリティー機能が有効なポートで自動学習されるほか、ADD SWITCH FILTERコマンドにLEARNオプションを付けて手動登録することもできる。ポートセキュリティー機能は、SET SWITCH PORTコマンドのLEARNパラメーターで設定する

FDBはスイッチの学習機能によって自動的に構築されていくため、通常管理者が設定すべきことはありませんが、FDBを参照したり、タイマー設定を変更したり、エントリーを手動で登録したりすることも可能です。

自動学習とダイナミックエントリー

スイッチは、その動作の過程において、受信フレームの送信元MACアドレスと受信ポートの情報に基づきFDBエントリーを動的に作成していきます。これを自動学習機能と呼びます。また、自動学習により登録されたエントリーをダイナミックエントリーと呼びます。
個々のダイナミックエントリーにはタイマーが用意されており、一定時間（エージングタイム）受信のなかったアドレスはFDBから削除されるようになっています。これは、電源が切られたり、移動したりして無効になったエントリーが、いつまでも残らないようにするためです。一方、時間内に再度受信があったときはタイマーがリセットされます。このようにして、常に最新の情報が保たれます。
■ FDBの内容を確認するには、SHOW SWITCH FDBコマンドを実行します。
■ ダイナミックエントリーを削除するには、RESET SWITCHコマンドを実行します。ただし、本コマンドを実行すると、ダイナミックエントリーがクリアされるだけでなく、ポートやカウンターもリセットされてしまうため注意が必要です。
■ 自動学習機能はデフォルトでオンになっています。これをオフにするにはDISABLE SWITCH LEARNINGコマンドを使います。また再度オンにするには、ENABLE SWITCH LEARNINGコマンドを実行します。

> Note - 学習機能をオフにすると、ほとんどのフレームが同一VLAN内の全ポートに出力されるようになるため、スイッチというよりもHUBに近い動作となります。

■ エージングタイム（MACアドレス保持時間）を変更するにはSET SWITCH AGEINGTIMERコマンドを使用します。10〜1000000（11日と13時間46分40秒）の範囲で指定できます。デフォルトは300秒（5分）です。

`SET SWITCH AGEINGTIMER=600 ↓`

■ エージングを無効にするにはDISABLE SWITCH AGEINGTIMERコマンドを実行します。これにより、ダイナミックエントリーは登録されるだけで削除されなくなります。デフォルトではエージングは有効です。再度有効にするにはENABLE SWITCH AGEINGTIMERコマンドを実行します。
■ 自動学習とエージングの設定を確認するにはSHOW SWITCHコマンドを使います。「Learning」（自動学習機能）、「Ageing Timer」（エージング）、「AgeingTime」（エージングタイム）の表示をご覧ください。

スタティックエントリー

手動でFDBエントリーを追加するにはADD SWITCH FILTERコマンドを使います。手動登録では、転送先ポートを指定する一般的なスタティックエントリーだけでなく、特定アドレス宛てのフレームを破棄するためのエントリーも作成できます。また、ポートセキュリティー機能の「学習済みアドレス」としてカウントされるエントリーも登録できます。
FDBエントリーは1ポートあたり320件まで登録可能です。
■ タグなしポートにスタティックエントリーを追加します。

`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-12-34-56 PORT=8 ACTION=FORWARD ↓`

■ タグ付きポートにスタティックエントリーを追加するときは、VLAN名またはVLAN IDも指定します。指定しなかった場合は該当ポートのタグなしVLANを指定したものと見なされます。そのため、ポートがタグ付きVLANにしか所属していない場合は必ず指定する必要があります。

`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-99-88-76 PORT=1 VLAN=white ACTION=FORWARD ↓`

■ 特定アドレス宛てのフレームを破棄するには、ACTIONにDISCARDを指定します。

`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-ab-cd-ef PORT=6 ACTION=DISCARD ↓`

■ ポートセキュリティー機能が有効なポートに対して「学習済みアドレス」を追加するには、LEARNオプションを付けます。ポートセキュリティー機能はSET SWITCH PORTコマンドのLEARNパラメーターで設定します。

`ADD SWITCH FILTER DEST=00-00-f4-c9-73-ff PORT=2 ACTION=FORWARD LEARN ↓`

> Note - ポートセキュリティーの学習済みアドレス（learnエントリー）は、エージングにより削除されない点ではスタティックですが、ポートセキュリティー機能をオフにすると、システム再起動によって削除されます。

■ スタティックエントリーはSHOW SWITCH FILTERコマンドで確認できます。
■ スタティックエントリーを削除するには、DELETE SWITCH FILTERコマンドを使います。エントリー番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH FILTERコマンドで確認してから指定してください。例のように、ENTRYパラメーターには複数のエントリーを指定できます。

`DELETE SWITCH FILTER PORT=2 ENTRY=1,3-7 ↓`

> Note - エントリーを削除すると、後続のエントリー番号が1つずつ前にずれます。

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B