[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD SNMP VIEW

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`ADD SNMP VIEW=view OID=node-oid [TYPE={INCLUDE|EXCLUDE}]
ADD SNMP VIEW=view MIB=node-name [TYPE={INCLUDE|EXCLUDE}]`

view: SNMPビュー名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
node-oid: MIBノードOID（1.3.6.1のように整数とピリオドで構成された文字列。数字は32個まで使用できる）
node-name: MIBノード名（既定のノード名。別表を参照）

（SNMPv3）ビューにエントリーを追加する。
ビューは、複数のエントリーで構成されるリスト。各エントリーは、MIBノードのOIDと該当ノードをビューに含めるかどうかの指定（INCLUDE、EXCLUDE）からなる。
あるOIDがビューに含まれるかどうかは、そのOIDがマッチする最も長いエントリーの指定（INCLUDE、EXCLUDE）によって決まる（最長一致）。したがって、エントリーの追加順序は意味を持たない。
なお、最長一致検索を実現するため、リストはOIDの辞書順にソートされている（SHOW SNMP VIEWコマンドで確認できる）。そのため、リストを先頭から検索した場合に、最後にマッチしたエントリーが採用されると考えてもよい（ラストマッチ）。

パラメーター

VIEW: SNMPビュー名

OID: MIBノードのOID（Object Identifier）。MIBパラメーターとは同時に指定できない。

MIB: MIBノードの名前。指定できる名前と対応するOIDは別表を参照。OIDパラメーターとは同時に指定できない。なお、名前で指定した場合であっても、設定をファイルに保存するときはOIDに変換される。

TYPE: 指定したMIBノードをビューに含めるかどうか。INCLUDE（含める）、EXCLUDE（含めない）から選択する。省略時はINCLUDE。

表 1：既定のMIBノード名
ノード名 | OID
internet | 1.3.6.1
mib-2 | 1.3.6.1.2.1
system | 1.3.6.1.2.1.1
interfaces | 1.3.6.1.2.1.2
at | 1.3.6.1.2.1.3
ip | 1.3.6.1.2.1.4
icmp | 1.3.6.1.2.1.5
tcp | 1.3.6.1.2.1.6
udp | 1.3.6.1.2.1.7
egp | 1.3.6.1.2.1.8
transmission | 1.3.6.1.2.1.10
snmp | 1.3.6.1.2.1.11
bgp | 1.3.6.1.2.1.15
rmon | 1.3.6.1.2.1.16
bridge | 1.3.6.1.2.1.17
host | 1.3.6.1.2.1.25
mau | 1.3.6.1.2.1.26
if | 1.3.6.1.2.1.31
private | 1.3.6.1.4
alliedTelesyn | 1.3.6.1.4.1.207
snmpV2 | 1.3.6.1.6
snmpModules | 1.3.6.1.6.3
snmpFramework | 1.3.6.1.6.3.10
snmpMPD | 1.3.6.1.6.3.11
snmpTarget | 1.3.6.1.6.3.12
snmpUsm | 1.3.6.1.6.3.15
snmpVacm | 1.3.6.1.6.3.16

例

``■ internetノード（1.3.6.1）以下の全オブジェクトを含むSNMPビュー「most」を定義する。
`ADD SNMP VIEW=most MIB=internet TYPE=INCLUDE
` ■ mib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の全オブジェクトを含むSNMPビュー「standard」を定義する。
`ADD SNMP VIEW=standard MIB=mib-2 TYPE=INCLUDE
` ■ 原則としてmib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の全オブジェクトを含むが、tcpノード（1.3.6.1.2.1.6）とudpノード（1.3.6.1.2.1.7）以下は含まないSNMPビュー「mib2notcpudp」を定義する。マッチングはOIDの最長一致で行われるため、エントリーの追加順序は意味を持たない。したがって、以下の3コマンドは異なる順序で入力しても同じ動作となる。
`ADD SNMP VIEW=mib2notcpudp MIB=mib-2 TYPE=INCLUDE
ADD SNMP VIEW=mib2notcpudp MIB=tcp TYPE=EXCLUDE
ADD SNMP VIEW=mib2notcpudp MIB=udp TYPE=EXCLUDE`

関連コマンド

ADD SNMP GROUP
DELETE SNMP VIEW
SHOW SNMP GROUP
SHOW SNMP VIEW

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B