[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`ENABLE STP{=stpname|ALL}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメイン、あるいは、スイッチ全体でスパニングツリープロトコルを有効にする。デフォルトはどちらも無効。
マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP)が有効のときは、スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）を有効化できないので、あらかじめDISABLE MSTPコマンドを実行してMSTPを無効化しておくこと。

パラメーター

STP: STPドメイン名。

関連コマンド

CREATE STP
DESTROY STP
DISABLE MSTP
DISABLE STP
SET STP
SHOW STP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P