[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`SHOW PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] MULTISUPPLICANT PORT={port-list|ALL} [SUPPLICANTMAC=macadd]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

802.1X Multi-Supplicantモードで動作しているAuthenticatorポート、または、MACベース認証ポートの基本設定、および、接続/設定されているSupplicantの情報を表示する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

SUPPLICANTMAC: SupplicantのMACアドレス。

入力・出力・画面例

    Manager > show portauth multisupplicant port=8
    802.1X Multi-Supplicant Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port8
      Multi-Supplicant Authenticator
      Number of Multi Supplicants........... 1
        Default Settings
              AuthControlPortControl........ Auto
              quietPeriod................... 60
              txPeriod...................... 30
              suppTimeout................... 30
              serverTimeout................. 30
              maxReq........................ 2
              reAuthMax..................... 2
              reAuthPeriod.................. 3600
              reAuthEnabled................. False
              secureVlan.................... On
              trap.......................... None
              mibReset...................... Enabled
              vlanAssignment................ Enabled

        Attached Supplicant(s)
          MAC Address....................... 00-00-f4-95-30-6a
              Authenticator PAE State....... AUTHENTICATED
              Port Status................... authorised
              Backend Authenticator State... IDLE
              AuthControlPortControl........ Auto
              quietPeriod................... 60
              txPeriod...................... 30
              suppTimeout................... 30
              serverTimeout................. 30
              maxReq........................ 2
              reAuthMax..................... 2
              reAuthPeriod.................. 1800
              reAuthEnabled................. True
              keyTransmissionEnabled........ False (not supported)
              adminControlledDirections..... Both (not supported)
              secureVlan.................... On
              trap.......................... None
              mibReset...................... Enabled
              vlanAssignment................ Enabled

    Manager > show portauth=macbased multisupplicant port=9

    MAC Based Authentication Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port9
      PAE Status............... Enabled
      Number of Supplicants.... 1
      Default Settings
            AuthControlPortControl........ Auto
            quietPeriod................... 60
            reAuthPeriod.................. 3600
            reAuthEnabled................. False
            secureVlan.................... On
            trap.......................... None
            mibReset...................... Enabled
            vlanAssignment................ Enabled

      Attached Supplicant(s)
        MAC Address.................... 00-00-f4-22-33-44
            Authenticator PAE State....... INITIALISE
            Port Status................... unauthorised
            Backend Authenticator State... IDLE
            AuthControlPortControl........ Auto
            quietPeriod................... 60
            reAuthPeriod.................. 3600
            reAuthEnabled................. False
            secureVlan.................... On
            trap.......................... Both
            mibReset...................... Enabled
            vlanAssignment................ Enabled

表 1：PORTAUTH=8021Xのとき
Default Settings | 明示的に設定していないSupplicantに適用される設定値の一覧
Attached Supplicant(s) | 明示的に設定したSupplicantに適用される設定値の一覧、および、ポート配下に接続されているSupplicantの情報一覧
Authenticator PAE State | Authenticatorとしての状態。INITIALISE（初期化）、DISCONNECTED（未接続）、CONNECTING（接続中）、AUTHENTICATING（認証中）、AUTHENTICATED（認証済み）、ABORTING（認証断念中）、HELD（待機中）、FORCEAUTH（「認証済み」に固定設定）、FORCEUNAUTH（「未認証」に固定設定）のいずれか
Port Status | ポートの状態。unauthorised（未認証）かauthorised（認証済み）
Backend Authenticator State | 認証機構の状態。IDLE（アイドル）、INITIALISE（初期化）、RESPONSE（Supplicantから応答受信）、REQUEST（認証サーバーに要求送信）、SUCCESS（認証成功）、FAIL（認証失敗）、TIMEOUT（タイムアウト）のいずれか
AuthControlPortControl | 手動設定によるポート状態。Auto（認証結果に応じて変動。通常の設定）、forceUnauthorised（未認証に固定）、forceAuthorised（認証済みに固定）のいずれか
quietPeriod | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）
txPeriod | SupplicantにEAPOLパケットを再送信する間隔（秒）
suppTimeout | SupplicantにEAP-Requestを送信した後、Supplicantからの応答を待つ時間（秒）
serverTimeout | RADIUSサーバーにAccess-Requestを送信した後、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間（秒）
maxReq | Supplicantに対するEAPOL-Requestパケットの最大再送回数
reAuthMax | 再認証時におけるEAPOL-Requestパケットの最大再送回数
reAuthPeriod | Supplicantを再認証する間隔（秒）
reAuthEnabled | 再認証の有効・無効
keyTransmissionEnabled | 未サポート
adminControlledDirections | 未サポート
secureVlan | ダイナミックVLAN有効時、2番目以降に接続されたSupplicantの所属VLANが、最初に認証を通ったSupplicantと同じでないと認証を許可しない機能の有効・無効
trap | ポート認証機能に関するSNMPトラップを送信するかどうか。また、どのようなときに送信するか
mibReset | 古いSupplicant情報をエージアウトするかどうか
vlanAssignment | ダイナミックVLANの有効・無効

表 2：PORTAUTH=MACBASEDのとき
Default Settings | 明示的に設定していないSupplicantに適用される設定値の一覧
Attached Supplicant(s) | 明示的に設定したSupplicantに適用される設定値の一覧、および、ポート配下に接続されているSupplicantの情報一覧
Authenticator PAE State | Authenticatorとしての状態。INITIALISE（初期化）、DISCONNECTED（未接続）、CONNECTING（接続中）、AUTHENTICATING（認証中）、AUTHENTICATED（認証済み）、ABORTING（認証断念中）、HELD（待機中）、FORCEAUTH（「認証済み」に固定設定）、FORCEUNAUTH（「未認証」に固定設定）のいずれか
Port Status | ポートの状態。unauthorised（未認証）かauthorised（認証済み）
Backend Authenticator State | 認証機構の状態。IDLE（アイドル）、INITIALISE（初期化）、RESPONSE（Supplicantから応答受信）、REQUEST（認証サーバーに要求送信）、SUCCESS（認証成功）、FAIL（認証失敗）、TIMEOUT（タイムアウト）のいずれか
AuthControlPortControl | 手動設定によるポート状態。Auto（認証結果に応じて変動。通常の設定）、forceUnauthorised（未認証に固定）、forceAuthorised（認証済みに固定）のいずれか
quietPeriod | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）
reAuthPeriod | Supplicantを再認証する間隔（秒）
reAuthEnabled | 再認証の有効・無効
secureVlan | ダイナミックVLAN有効時、2番目以降に接続されたSupplicantの所属VLANが、最初に認証を通ったSupplicantと同じでないと認証を許可しない機能の有効・無効
trap | ポート認証機能に関するSNMPトラップを送信するかどうか。また、どのようなときに送信するか
mibReset | 古いSupplicant情報をエージアウトするかどうか
vlanAssignment | ダイナミックVLANの有効・無効

関連コマンド

ACTIVATE PORTAUTH PORT REAUTHENTICATE
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMAC
SHOW PORTAUTH
SHOW PORTAUTH COUNTER
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH TIMER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P