[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# RESET INTERFACE COUNTERS

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`RESET INTERFACE[={ifindex|interface}] COUNTERS`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

（SNMPv1/v2c/3）インターフェースMIBの情報をクリアする。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのインデックス番号（ifIndex）かインターフェース名を指定する。インデックス番号とインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドの「ifIndex」および「Interface」欄で確認できる。スイッチポートのインターフェース名は「portX」（Xはポート番号）、VLANインターフェースのインターフェース名は「vlanX」（XはVLAN ID）となる。省略時はすべてのインターフェースの統計カウンターがクリアされる。指定時は、該当インターフェースの統計カウンターだけがクリアされる。

備考・注意事項

本コマンドでクリアされるのは、SHOW INTERFACEコマンドのCOUNTERSオプションで表示される統計値。この値はMIBカウンターと連動しているが、MIBカウンターそのものとは別に管理されている。そのため、本コマンドを実行しても、MIBカウンターはクリアされない。

関連コマンド

SHOW INTERFACE

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P