[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX SERVICE

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX SERVICE`

IPXサービステーブルの内容を表示する。無効状態のインターフェース上にあるサービスエントリーはホップ数が16（到達不可）となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx service

    IPX services
    Name                                                                     Age
      Address                      Server type            Circuit      Hops  Defined
    --------------------------------------------------------------------------------
    TUBAQUA                                                                  30
      7d5456aa:0000f490199b:e885   0640:unknown             1 (vlan10)   2   SAP
    TUBAQUA!!!!!!!!A5569B20ABE511CE9CA400004C762832                          30
      7d5456aa:0000f490199b:4018   064e:unknown             1 (vlan10)   2   SAP
    LILITH                                                                   50
      33d10b85:000000000001:8104   0107:RConsole            1 (vlan10)   2   SAP
    LILITH                                                                   50
      33d10b85:000000000001:0451   0004:FileServer          1 (vlan10)   2   SAP
    H@@@@@DPJ                           50
      33d10b85:000000000001:0005   026b:TimeSync            1 (vlan10)   2   SAP
    H@@@@@DPJ                           50
      33d10b85:000000000001:4006   0278:NDSReplica          1 (vlan10)   2   SAP
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | サービス名
Age | エントリーの年齢
Address | サービス（サーバー）のフルIPXアドレス
Server Type | サービスタイプ（サービス番号とサービス名）
Circuit | 本サービス宛のパケットを送出するIPXインターフェース番号
Hops | ホップ数
Defined | サービスエントリーのタイプ。SAP（SAPエントリー）またはStatic（スタティックエントリー）

関連コマンド

ADD IPX SERVICE
DELETE IPX SERVICE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P