[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP MACDISPARITY

カテゴリー：IP / ARP

`ENABLE IP MACDISPARITY`

マルチキャストMACアドレスのARPエントリー（例：IP=192.168.10.2 / MAC=01-00-5e-28-0a-02）を登録可能にする。デフォルトは登録不可。
本コマンドを実行すると、ARPエントリーの登録動作が次のように変更される。
・デフォルトでは、Sender Hardware AddressフィールドにマルチキャストMACアドレスがセットされているARPパケットを無効と見なして破棄するが、本コマンド実行後はこのようなARPパケットも受け入れ、ARPキャッシュに登録する。
・デフォルトでは、ADD IP ARPコマンドでマルチキャストMACアドレスのスタティックARPエントリーを登録することはできないが、本コマンド実行後はこれが可能になる。
なお、本製品は受信したEthernetフレームの送信元アドレスがマルチキャストMACアドレスだった場合、このフレームを転送せずに破棄する。この動作は本コマンドを実行しても変わらない。
ただし、本コマンド実行後にADD IP ARPコマンドでマルチキャストMACアドレスのスタティックARPエントリーを登録すれば、このマルチキャストMACアドレスを送信元とするEthernetフレームを転送するようになる。

関連コマンド

ADD IP ARP
DISABLE IP MACDISPARITY
SHOW IP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P