[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MLD

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6 MLD [INTERFACE=vlan-if]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）

MLD（マルチキャスト受信者探索）の情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 mld

    MLD Protocol
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ............................. ENABLED
    Robustness ......................... 2
    Query Interval ..................... 125 secs
    Query Response Interval ............ 10 secs
    Startup Query Interval ............. 31 secs
    Startup Query Count ................ 2
    Last Listener Query Interval ....... 1 secs
    Last Listener Query Count .......... 2

    Interface: vlan1
    --------------------------------------------------------------------------------
      Version .......................... 2
      V2 Draft Compatible .............. NO
      Is querier ....................... NO
      Link local address ............... fe80::0209:41ff:fe66:9800
      Multicast Address ................ All Routers
        MA timer ....................... 250
        Ports .......................... 1
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff00:000a
        Filter mode .................... Exclude
        MA timer ....................... 258
        Version ........................ 1
        Ports .......................... 9
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff93:4c8a
        Filter mode .................... Exclude
        MA timer ....................... 260
        Version ........................ 1
        Ports .......................... 9

表 1
Status | MLDの状態。ENABLEDかDISABLED
Robustness | パケットロスへの対抗力を示すパラメーター
Query Interval | General Queryの送信間隔（秒）
Query Response Interval | General QueryのMaximum Response Delayフィールドにセットする値（秒）
Startup Query Interval | 起動直後の代表ルーターのGeneral Query送信間隔（秒）
Startup Query Count | 起動直後の代表ルーターのGeneral Query送信回数
Last Listener Query Interval | Doneメッセージを受け取ったときに送信するMulticast-Address-Specific QueryのMaximum Response Delayフィールドにセットする値
Last Listener Query Count | Doneメッセージを受け取ったときに送信するMulticast-Address-Specific Queryの送信回数
Interface | IPv6インターフェース名
Version | インターフェース上で使用しているMLDのバージョン
V2 Draft Compatible | 未サポート
Is querier | インターフェース配下のQuerierとして動作しているかどうか
Link local address | インターフェースのリンクローカルアドレス
Multicast Address | マルチキャストグループアドレス
Filter mode | フィルターモード。IncludeかExclude
MA timer | MAタイマー（秒）
Version | MLDのバージョン
Ports | メンバーポート

関連コマンド

ENABLE IPV6 MLD
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD CONFIG
SHOW IPV6 MLD COUNTERS
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P