[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP MVR

カテゴリー：IPマルチキャスト / MVR

`SHOW IP MVR [VLAN=1..4094]`

MVR（Multicast VLAN Registration）モジュールに関する情報を表示する。

パラメーター

VLAN: MVRエントリーに関連付けられているVLANのVLAN ID（VID）。省略時はすべてMVRエントリーに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip mvr

    Multicast VLAN
    -------------------------------------------------------------------------------
    VLAN   Mode        Imtleave   Source Ports   Receiver Ports
                                                    Current Members   Group Address
    -------------------------------------------------------------------------------
      1    Dynamic                1              2-24
                                                    7                 239.100.100.1

                                                                      239.100.100.2

                                                                      239.100.100.3

                                                                      239.100.100.4

                                                    7,21              239.100.100.5

    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
VLAN | マルチキャストVLANの識別子。ソースポートが所属するVLANのVLAN ID（VID）
Mode | マルチキャストVLANの動作モード。Dynamic（配信対象グループ宛てのIGMP Reportをソースポートから出力）かCompatible
（IGMP Reportをソースポートに出力しない） |
Imtleave | IMTLEAVE（Immediate Leave）オプションが有効なレシーバーポートの一覧
Source Ports | ソースポートの一覧
Receiver Ports | レシーバーポートの一覧
Current Members | グループに参加中のレシーバーポート
Group Address | 配信対象グループアドレス

関連コマンド

ADD IP MVR
CREATE IP MVR
SET IP MVR
SHOW IP MVR COUNTER

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P