[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IGMPSNOOPING ROUTERMODE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`SET IGMPSNOOPING ROUTERMODE={ALL|DEFAULT|IP|MULTICASTROUTER|NONE}`

IGMP Snooping有効時に制御用マルチキャストグループアドレス宛てパケットを受信したときの動作を指定する。
デフォルトでは、下記アドレス宛てのパケットを受信したスイッチポートはAll Group所属となり、同ポートにはすべてのマルチキャストパケットが出力される。
・224.0.0.1（同一サブネット上の全ノード。IGMPパケットだけが対象）
・224.0.0.2（同一サブネット上の全ルーター。IGMPパケットだけが対象）
・224.0.0.4（DVMRPルーター）
・224.0.0.5（OSPFルーター）
・224.0.0.6（OSPF代表ルーター）
・224.0.0.9（RIP Version 2ルーター）
・224.0.0.13（PIMルーター）
・224.0.0.15（CBTルーター）
本コマンドを実行することにより、どのアドレス宛てのパケットを受信したときにポートをAll Groupに所属させるかを指定できる。現在どのアドレスがAll Group登録対象になっているかは、SHOW IGMPSNOOPING ROUTERADDRESSコマンドで確認できる。

パラメーター

ROUTERMODE: どのマルチキャストグループ宛てのパケットを受信したときに、ポートをAll Group所属にするかを指定する。キーワードALL、DEFAULT、IP、MULTICASTROUTER、NONEから選択する。それぞれの意味は別表を参照のこと。

表 1：ROUTERMODEパラメーターに指定できる値
ALL | 224.0.0.1〜224.0.0.255を受信したときにポートをAll Groupに所属させる
DEFAULT | 224.0.0.1、224.0.0.2、224.0.0.4、224.0.0.5、224.0.0.6、224.0.0.9、224.0.0.13、224.0.0.15を受信したときにポートをAll Groupに所属させる
IP | 任意のアドレス（224.0.0.1〜224.0.0.255の範囲内）を受信したときにポートをAll Groupに所属させる。本コマンドでROUTERMODE=IPを指定すると、以後はアドレス任意指定モードになる。実際のアドレスはADD IGMPSNOOPING ROUTERADDRESSコマンドで追加する。ROUTERMODE=IPを指定しただけでは、All Group登録対象アドレスの設定は変化しないので注意
MULTICASTROUTER | 224.0.0.4、224.0.0.13を受信したときにポートをAll Groupに所属させる
NONE | ポートをAll Groupに所属させない

備考・注意事項

224.0.0.1と224.0.0.2に関しては、IGMPパケットだけがAll Group登録の対象となる。

関連コマンド

ADD IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS
DELETE IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS
SHOW IGMPSNOOPING
SHOW IGMPSNOOPING ROUTERADDRESS

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P