[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`ENABLE BOOTP RELAY`

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能を有効にする。デフォルトは無効。

備考・注意事項

DHCPサーバー機能（ENABLE DHCPコマンド）とは併用できない。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
DELETE BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P