[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET BGP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`SET BGP [CONFEDERATIONID={NONE|1..65534}] [LOCALPREF={DEFAULT|0..4294967295}] [MED={NONE|0..4294967294}] [PREFEXT={DEFAULT|1..255}] [PREFINT={DEFAULT|1..255}] [TABLEMAP[=routemap]] [ROUTERID=ipadd] [CLUSTER=ipadd] [SELECTION_TIMER=3..60]`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス

BGP-4のグローバル設定パラメーターを変更する。

パラメーター

CONFEDERATIONID: 所属するASコンフェデレーションのID。デフォルトはNONE。

LOCALPREF: I-BGPセッションで通知するLOCAL_PREF属性のデフォルト値。ルートマップでLOCAL_PREF値を明示的に変更しない限り、このパラメーターの値が使用される。デフォルトは100。LOCAL_PREFはAS内での経路選択に用いられる優先度で、大きいほど優先度が高い。

MED: E-BGPセッションで通知するMULTI_EXIT_DISC（MED）属性のデフォルト値。ルートマップでMULTI_EXIT_DISC値を明示的に変更しない限り、このパラメーターの値が使用される。デフォルトはNONE（MULTI_EXIT_DISC属性を含めない）。MULTI_EXIT_DISCは、隣接ASと複数点で接続している場合に、接続点を選択するために使う値。他の条件が同じであれば、MULTI_EXIT_DISCの値が小さい経路を選択する。

PREFEXT: ルーターの経路表（SHOW IP ROUTEコマンドで表示できるもの）における、E-BGPピアから学習した経路の優先度。デフォルトは170。

PREFINT: ルーターの経路表（SHOW IP ROUTEコマンドで表示できるもの）における、I-BGPピアから学習した経路の優先度。デフォルトは170。

TABLEMAP: BGP経由で学習した経路をルーターの経路表にインポートする際に適用するルートマップ。ルートマップを解除するときは、ルートマップ名を指定せず、単に「TABLEMAP」と指定する。デフォルトはルートマップなし。

ROUTERID: BGP識別子（ルーターID）。IPアドレスと同じ形式で指定する。未指定の場合は、インターフェースに設定されたIPアドレスの中でもっとも大きなものがルーターIDとして使われる。ただし、SET IP LOCALコマンドでデフォルトローカルIPインターフェース（LOCAL）のアドレスを指定している場合は、そのアドレスがルーターIDとして使われる。未指定の状態に戻すには0.0.0.0を指定する。

CLUSTER: クラスターID。本パラメーターは、本製品がルートリフレクター（RR）として動作しているときだけ使われる。未指定の場合は、自身のBGP識別子（ルーターID）がクラスターIDとして使われるが、クラスター内に複数のRRを置く場合は、すべてのRRに同じクラスターID（いずれかのRRのルーターID）を設定する必要がある。未指定の状態に戻すには0.0.0.0を指定する。

SELECTION_TIMER: BGP経路表が変更された後、変更を通知すべきかどうか判断するまでの待ち時間。変更後すぐに判断するのではなく、一定時間待つことにより、複数の変更を1回の通知にまとめられる可能性が高くなる。デフォルトは15秒。

備考・注意事項

PREFEXT、PREFINTパラメーターは、SET IP ROUTE PREFERENCEコマンドのBGP-EXT、BGP-INTパラメーターと同じ意味を持つ。本コマンドでPREFEXT、PREFINTを変更しても、CREATE CONFIGコマンドで設定を保存すると、SET IP ROUTE PREFERENCEコマンドに変換される。

関連コマンド

ADD BGP CONFEDERATIONPEER
DELETE BGP CONFEDERATIONPEER
SET IP ROUTE PREFERENCE
SHOW BGP
SHOW BGP CONFEDERATION
SHOW IP ROUTE PREFERENCE

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P