[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP DNS

カテゴリー：IP / 名前解決

`SHOW IP DNS`

DNSサーバーリストとDNSキャッシュ機能の設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip dns

    DNS Server Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Domain                     Int/Status   Primary         Secondary       Requests
    --------------------------------------------------------------------------------
    ANY                        No           192.168.10.100  0.0.0.0               16
    mikan.fruit.com            No           172.20.10.1     172.20.10.2            0
    ringo.fruit.com            No           172.20.20.1     172.20.20.2            0
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cache:
      Maximum entries ................... 100
      Current entries ................... 5 (1480 bytes)
      Timeout (minutes) ................. 30
      Cache hits ........................ 3

表 1
Domain | 該当サーバーの担当ドメイン。ANYはマッチするドメインがなかった場合に使用するデフォルトサーバーを示す
Int/Status | DNSサーバーアドレスをDHCPで動的に取得する場合、情報を取得するIP（VLAN）インターフェースの名前とインターフェースの状態（Up/Down）が表示される。サーバーアドレスを固定的に設定している場合は、Noと表示される。
Primary | プライマリーDNSサーバーアドレス。未設定の場合は0.0.0.0と表示される。サーバーアドレスを動的に取得しているときは、該当インターフェースがダウンだとアドレスは未設定状態となる。
Secondary | セカンダリーDNSサーバーアドレス。未設定の場合は0.0.0.0と表示される。
Requests | 該当サーバーへの問い合わせ回数。
Cacheセクション | DNSキャッシュ機能に関する情報が表示される。
Maximum entries | DNSキャッシュに保持できるエントリーの最大数
Current entries | 現時点でのキャッシュエントリー数（カッコ内はメモリー消費量）
Timeout (minutes) | キャッシュエントリーの有効期限（分）
Cache hits | キャッシュヒット回数。DNSの問い合わせに対し、キャッシュエントリーの情報で応答できた回数。

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SET IP NAMESERVER
SET IP SECONDARYNAMESERVER
SHOW IP DNS CACHE
TELNET

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P