[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF`

OSPFモジュールのグローバル設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf

    Router ID ....................... 172.28.29.5
    OSPF module status .............. Enabled
    Area border router status ....... Yes
    NSSA border router status ....... No
    AS boundary router status ....... Enabled
    PTP stub network generation ..... Enabled
    External LSA count .............. 2
    External LSA sum of checksums ... 48902
    New LSAs originated ............. 35
    New LSAs received ............... 8
    RIP ............................. None
    BGP importing:
      Enabled ....................... No
      Import filter ................. None
      Routes imported/limit ......... 0 / 1000
    Passive Interface Default ....... No
    In Route Map .................... -
    Export Static Routes ............ Yes
    Dynamic interface support ....... None
    Number of areas added ........... 2
    Number of active areas .......... 2
    Auto BW cost calculation ........ Disabled
    Auto BW cost reference .......... 1000
    Logging ......................... Disabled
    Debugging ....................... Disabled
    AS external default route:
      Status ........................ Disabled
      Type .......................... 2
      Metric ........................ 1
    System resources used:
      CPU percentage ................ 0.0%
      Memory ........................ 8kB

表 1
Router ID | ルーターID
OSPF module status | OSPFモジュールの有効・無効
Area border router status | エリア境界ルーター（ABR）として動作中かどうか
NSSA border router status | 準スタブエリア境界ルーター（NSSABR）として動作中かどうか
AS boundary router status | AS境界ルーター（ASBR）として動作中かどうか。Enabled（ASBRとして動作中）、NSSA（NSSAのASBRとして動作中）、Disabled（ASBRではない）のいずれか
PTP stub network generation | PPPインターフェースがリンクアップしたときに、対応するLSAを動的作成するかどうか
External LSA count | トポロジーデータベース内のAS外部LSAの数
External LSA sum of checksums | AS外部LSAのチェックサム合計値。ルーター間でトポロジーデータベースを比較するためのもの
New LSAs originated | 本システムが送信した新規LSAの数
New LSAs received | 本システムが受信した新規LSAの数
RIP | RIPと情報の交換を行うかどうか。None（交換しない）、Import（RIPの情報を取り込む）、Export（RIPに情報を提供する）、Import/export（RIPとOSPFの間で情報を相互に交換する）
BGP importing | BGP-4経路をOSPFに取り込む機能の情報が表示される
Enabled | BGP-4経路をOSPFに取り込むかどうか
Import filter | 取り込むBGP-4経路を取捨選択するために用いるIPフィルターの番号
Routes imported/limit | 取り込んだBGP-4経路数 / 取り込める最大数
Passive Interface Default | OSPFインターフェースの設定におけるPASSIVEパラメーターのデフォルト値
Export Static Routes | スタティック経路をOSPFに取り込むかどうか
Dynamic interface support | ダイナミックインターフェースの経路情報をインポートするかどうか。Stub（ホストルートとしてインポート）、AS external（AS外部LSAとしてインポート）、None（インポートしない）、Undefined（未指定）のいずれか
Number of areas added | ADD OSPF AREAコマンドで追加したエリアの数
Number of active areas | 本システム上で定義されているエリアの数
Auto BW cost calculation | インターフェースのコストを自動計算するかどうか
Auto BW cost reference | インターフェースのコストを自動計算するときに使う基準値
Logging | OSPFイベントをログに記録するかどうか（ENABLE OSPF LOGコマンド）
Debugging | OSPFモジュールのデバッグ機能の有効・無効（ENABLE OSPF DEBUGコマンド）
AS external default route | AS外部LSAに関する情報が表示される
Status | デフォルトルート（0.0.0.0）のAS外部LSAを生成するかどうか
Type | デフォルトルートのAS外部LSAタイプ。タイプ1、タイプ2またはUndefined
Metric | デフォルトAS外部LSAのメトリック
System resource used | OSPFモジュールが使っているシステム資源の情報が表示される
CPU percentage | CPU使用率
Memory | メモリー使用率

関連コマンド

SET OSPF

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P