[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE MSTP DEBUG MSTI

カテゴリー：スイッチング / マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

`ENABLE MSTP DEBUG={MSG|PKT|STATE|ALL} MSTI={CIST|instance|ALL} [PORT={port-list|ALL}] [STATEMACHINE={PTM|PRX|PPM|PIM|PTX|PRS|PRT|PST|TCM|ALL}] [OUTPUT={CONSOLE}] [TIMEOUT={1..4000000000|NONE}]`

instance: MSTインスタンスID（1〜4094）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）のデバッグオプションを有効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: 有効にするデバッグオプション。MSG（BPDUをデコードして表示）、PKT（BPDUをASCII表示）、STATE（ポートの状態遷移を表示。STATEMACHINEパラメーターを使えば、表示する情報をより詳しく指定できる）、ALL（すべてのオプション）から選択する。

MSTI: デバッグオプション有効化対象のMSTインスタンス。ユーザー作成のMSTインスタンスの場合はMSTインスタンスIDを、CIST（Common and Internal Spanning Tree）の場合はキーワードCISTを指定する。ALLを指定した場合は、すべてのMSTインスタンスが対象となる。

PORT: デバッグオプション有効化対象のポート。

STATEMACHINE: DEBUGパラメーターでデバッグオプションSTATEを指定したとき、どの状態機械の遷移情報を表示させるかを指定する。詳細は別表を参照。省略時はALL。

OUTPUT: デバッグ情報の出力先を指定する。CONSOLE（コンソール）のみ指定可能。省略時はコマンドを入力した端末画面に出力される。本オプションは、スクリプト中での使用を想定したもの。

TIMEOUT: デバッグオプションの有効期限（秒）。

表 1：STATEMACHINEパラメーターのオプション
オプション | 説明
PTM | Port timer state machine
PRX | Port receive state machine
PPM | Port protocol migration state machine
PIM | Port information state machine
PTX | Port transmit state machine
PRS | Port role selection state machine
PRT | Port role transitions state machine
PST | Port state transition state machine
TCM | Topology change state machine
ALL | 上記すべて

関連コマンド

DISABLE MSTP DEBUG MSTI
SHOW MSTP DEBUG MSTI

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P