[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STP COUNTER

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

`SHOW STP[={stpname|ALL}] COUNTER`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメインの統計カウンターを表示する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。省略時およびALL指定時はすべてのSTPドメインの統計カウンターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show stp counter

     STP Counters
    ---------------------------------------------------------------------------
     STP Name: default
      Receive:                               Transmit:
      Total STP Packets                0     Total STP Packets                0
      Configuration BPDU               0     Configuration BPDU               0
      TCN BPDU                         0     TCN BPDU                         0
      RSTP TC-Flag                     0     RSTP TC-Flag                     0
      RST BPDU                         0     RST BPDU                         0
      Invalid BPDU                     0

      Discarded:
      Port Disabled                    0
      Invalid Protocol                 0
      Invalid Type                     0
      Invalid Message Age              0
      Config BPDU length               0
      TCN BPDU length                  0
      RST BPDU length                  0

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
STP Name | STPドメイン名
Receiveセクション | 受信パケット数が表示される。
Total STP Packets | 受信したBPDU（Configuration BPDUとTopology Change Notification BPDU）の総数。
Configuration BPDU | Configuration BPDU受信数
TCN BPDU | Topology Change Notification BPDU受信数
RSTP TC-Flag | 未サポート
RST BPDU | RSTP BPDU受信数
Invalid BPDU | 無効なBPDU受信数
Transmitセクション | 送信パケット数が表示される。
Total STP Packets | 送信したBPDU（Configuration BPDUとTopology Change Notification BPDU）の総数。
Configuration BPDU | Configuration BPDU送信数
TCN BPDU | Topology Change Notification BPDU送信数
RSTP TC-Flag | 未サポート
RST BPDU | RSTP BPDU送信数
Discardedセクション | 破棄されたパケット数が表示される。
Port Disabled | 受信ポートがディセーブル状態だったために破棄されたBPDUの数
Invalid Protocol | プロトコルIDフィールドかプロトコルバージョンIDフィールドの値が無効であったため破棄されたBPDU数
Invalid Type | Typeフィールドの値が無効であったため破棄されたBPDU数
Invalid Message Age | メッセージエージが無効であったため破棄されたBPDU数
Config BPDU length | 長さが無効だったConfiguration BPDUの数
TCN BPDU length | 長さが無効だったTopology Change Notification BPDUの数
RST BPDU length | 未サポート

関連コマンド

RESET STP
SHOW STP
SHOW STP PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P