[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP RIP

カテゴリー：IP / 経路制御（RIP）

`DELETE IP RIP INTERFACE=vlan-if [IP=ipadd]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース
ipadd: IPアドレス

指定したIPインターフェースでRIPを無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース

IP: 隣接RIPルーターのIPアドレス。本パラメーターを指定した場合は、指定したルーターとの通信だけが対象となる。

例

``■ VLAN white上でのRIP送受信を停止する。
`DELETE IP RIP INT=vlan-white
` ■ VLAN orange上のRIPルーター192.168.20.254との情報交換を停止する。
`DELETE IP RIP INT=vlan-orange IP=192.168.20.254`

関連コマンド

ADD IP RIP
SET IP RIP
SHOW IP
SHOW IP RIP

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1058, Routing Information Protocol
RFC1582, Extensions to RIP to Support Demand Circuits
RFC2082, RIP-2 MD5 Authentication
RFC2453, RIP Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P