[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET INTERFACE TRAPLIMIT

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET INTERFACE={ifindex|interface} TRAPLIMIT=1..60`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

（SNMPv1/v2c/3）1分間に生成されるインターフェースリンクトラップの最大数を設定する。本パラメーターはSHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。スイッチポートのインターフェース名は「portX」（Xはポート番号）、VLANインターフェースのインターフェース名は「vlanX」（XはVLAN ID）となる。

TRAPLIMIT: 1分間に生成されるリンクトラップの最大数。デフォルトは20。

例

``■ スイッチポート1のトラップ発生数を1分当たり10個までに制限する。
`SET INTERFACE=port1 TRAPLIMIT=10`

関連コマンド

DISABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
SHOW INTERFACE

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P