[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX COUNTER

カテゴリー：IPX / 一般コマンド
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX COUNTER[={CIRCUIT|GATEWAY|ROUTE}]`

IPXモジュールの統計カウンターを表示する。

パラメーター

COUNTER: 表示するカウンターを指定する。省略時はすべてのカウンターが表示される。CIRCUITはIPXインターフェースの送受信統計、GATEWAYはルーター全体の送受信統計、ROUTEは経路ごとの送受信統計。

入力・出力・画面例

    Manager >  show ipx counter

    IPX general counters

    inReceives:                     932         outRequests:          126
    inDiscards:                       0         outPackets:           690
    inHdrErrors:                      0         outNoRoutes:            0
    inUnknownSockets:               189         outForwarded:         564
    inBadChecksums:                   0
    inDelivers:                     119
    inTooManyHops:                    0
    inFiltered:                       0

    NETBIOS packets:                 60
    RIP bad packets:                  0
    SAP bad packets:                  0

    IPX circuit counters

    Circuit:   1 (vlan10
    inReceives:                     420         outPackets :          301
    inOctets  :                   26620         outOctets  :        13814
    inDiscards:                       0
    Circuit:   2 (vlan20
    inReceives:                     296         outPackets :          308
    inOctets  :                   14102         outOctets  :        17116
    inDiscards:                       0

    IPX route counters

    Network   Bytes received       Bytes sent
    ------------------------------------------
    00000020            1535            24623
    33d10b85           13018            13140
    7d5456aa               0                0
    ------------------------------------------

表 1：CIRCUITカウンター
Circuit | IPXインターフェース番号
inReceives | IPXパケット受信数
inOctets | IPXパケット受信オクテット数
inDiscards | 受信したIPXパケットのうち、受信バッファー不足により破棄されたものの数
outPackets | IPXパケット送信数
outOctets | IPXパケット送信バイト数
ripInTrigRequests | RIP triggered requestパケット受信数
ripInTrigResponses | RIP triggered responseパケット受信数
ripInTrigAcks | RIP triggered acknowledgementパケット受信数
ripOutTrigRequests | RIP triggered requestパケット送信数
ripOutTrigResponses | RIP triggered responseパケット送信数
ripOutTrigAcks | RIP triggered acknowledgementパケット送信数
sapInTrigRequests | SAP triggered requestパケット受信数
sapInTrigResponses | SAP triggered responseパケット受信数
sapInTrigAcks | SAP triggered acknowledgementパケット受信数
sapOutTrigRequests | SAP triggered requestパケット送信数
sapOutTrigResponses | SAP triggered responseパケット送信数
sapOutTrigAcks | SAP triggered acknowledgementパケット送信数

表 2：GATEWAYカウンター
inReceives | IPXパケット受信数
inDiscards | IPXパケット受信後破棄数
inHdrErrors | 受信したIPXパケットのうち、ヘッダーエラーがあったものの数
inUnknownSockets | 受信したIPXパケットのうち、ソケット番号に対応するプロセスが存在しなかったものの数
inBadChecksums | 受信したIPXパケットのうち、チェックサムにエラーがあったものの数
inDelivers | 受信したIPXパケットのうち、上位層に配送されたものの数
inTooManyHops | 受信したIPXパケットのうち、ホップ数が限界を超えていたものの数
inFiltered | 受信したIPXパケットのうち、フィルターによって破棄されたものの数
outRequests | ルーターが生成したIPXパケットの数
outPackets | IPXパケット送信数（ルーター自身が生成したパケットと転送しただけのパケットをあわせたもの）
outNoRoutes | 送信対象IPXパケットのうち、経路がないために送信されずに破棄されたものの数
outForwarded | ルーターが転送したIPXパケットの数
NETBIOS packets | 受信NETBIOSパケット数
RIP bad packets | 無効なRIPパケット受信数
SAP bad packets | 無効なSAPパケット受信数

表 3：ROUTESカウンター
Network | 宛先ネットワーク番号
Bytes Received | 該当ネットワークから受信したIPXパケットのオクテット数
Bytes sent | 該当ネットワーク宛てに送信されたIPXパケットのオクテット数

関連コマンド

ADD IPX ROUTE
DELETE IPX ROUTE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P