[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MLD CONFIG

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6 MLD CONFIG`

MLD（マルチキャスト受信者探索）の設定をスクリプト形式で表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 mld config

    enable ipv6 mld
    enable ipv6 mld interface=vlan10
    enable ipv6 mld interface=vlan20

関連コマンド

ENABLE IPV6 MLD
ENABLE IPV6 MLD INTERFACE
SHOW IPV6 MLD
SHOW IPV6 MLD COUNTERS
SHOW IPV6 MLD DEBUG

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P