[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW TTY

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`SHOW TTY[=tty-number|ALL] [{SUMMARY|DEFAULT}]`

tty-number: 仮想端末デバイス（TTY）番号

仮想端末デバイス（TTY）の情報を表示する。
非同期ポートには、それぞれ専用のTTYが存在する。また、Telnetセッションや端末サービスの開始時には、それぞれTTYが動的に作成される。

パラメーター

TTY: 端末デバイス番号。省略時はコマンドを入力した端末デバイスの情報が表示される。ALLを指定した場合は、すべての端末デバイスの情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから実行するときは、端末番号は指定できない（実行ポートの端末デバイスに関する情報が表示される）。

SUMMARY: 端末デバイスごとに1行のみのサマリー情報を表示する。

DEFAULT: Telnet接続時に動的生成される端末デバイスのデフォルト設定パラメーターを表示する。本オプション指定時は、TTYパラメーターに端末番号やALLを指定することはできない。

入力・出力・画面例

    Manager > show tty

    TTY information
    Instance .................. 16
    Login Name ................ manager
    Description ............... Asyn 0
    Secure .................... yes
    Connections to ............
    Current connection ........ none
    In flow state ............. on
    Out flow state ............ on
    Attached module ........... Terminal server
    Attached module instance .. 0
    Type ...................... VT100
    Service ................... none
    Prompt .................... default
    Echo ...................... yes
    Attention ................. break
    Manager ................... yes
    Edit mode ................. insert
    History length ............ 20
    Page size ................. 22

表 1
Instance | 仮想端末デバイス（TTY）番号
Login name | この端末にログインしているユーザーの名前
Description | 端末名。非同期ポートの場合はSET ASYNコマンドのNAMEパラメーター
Secure | セキュアモードの有効・無効。セキュアモードが有効の場合、該当端末デバイスからコマンドプロセッサーにアクセスするには、最初にログインが必要。非同期ポートはデフォルトでセキュアモードが有効になっている。また、Telnetセッションは常にセキュアモードが有効。
Connections to | 接続中の端末デバイス一覧
Current connection | 接続中の端末デバイスのうち、現在アクティブなものの番号
In flow state | 受信時フロー制御の有効・無効
Out flow state | 送信時フロー制御の有効・無効
Attached module | アタッチされているユーザーモジュール。デフォルトはTerminal Server（ターミナルサーバーモジュール）。
Attached module instance | アタッチされているモジュールのインスタンス番号
Type | 端末タイプ。dump（ダム端末）またはVT100
Service | 本端末デバイスが所属している端末サービス名
Prompt | プロンプト。default、off、login、password、confirm、encapsulation、あるいはユーザー定義の文字列。
Echo | 入力文字のエコー
Attention | 端末セッションから抜けるためのアテンションキャラクター。none、break、charのいずれか。
Manager | MANAGER（管理者）権限の有無
Edit mode | 入力モード。?（不明）、insert（挿入モード）、overstrike（上書きモード）
History length | コマンド履歴の最大保持数
Page size | 1ページ当たりの行数。ページャー機能がオフのときはoff。

表 2：SUMMARYオプション
TTY | 仮想端末デバイス（TTY）番号
Description | 端末名。非同期ポートの場合はSET ASYNコマンドのNAMEパラメーター（デフォルトは「Port #」）。ルーターへのTelnetセッションの場合は「Telnet #」。別ポートへの接続の場合はサービス名。外部ホストへのTelnetの場合はIPアドレス。
User name | ログインユーザーの名前
Module | アタッチされているユーザーモジュール
Inst | ユーザーモジュールのインスタンス番号
Mgr | MANAGER（管理者）権限の有無。
Connections | 接続中の端末デバイス一覧

表 3：DEFAULTオプション
History length | コマンド履歴の最大保持数
Page length | 1ページ当たりの行数。ページャー機能がオフのときはoff。
Prompt | プロンプト。default、off、login、password、confirm、encapsulation、あるいはユーザー定義の文字列。
Type | 端末タイプ。dump（ダム端末）またはVT100

関連コマンド

SET ASYN
SET TTY
SHOW ASYN

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P