[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD OSPF SUMMARYADDRESS

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ADD OSPF SUMMARYADDRESS=ipadd MASK=ipadd [ADVERTISE={ON|OFF|YES|NO|TRUE|FALSE}] [TAG=0..65535]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

AS外部経路の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲に収まる、より具体的な外部経路を1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「192.168.0.0/16」を作成すると、この範囲に収まるAS外部経路「192.168.10.0/24」「192.168.20.0/24」「192.168.30.0/24」は、1つのAS外部LSA「192.168.0.0/19」に集約された上でAS内に通知される（ADVERTISE=NOで広告しない設定も可能）。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

パラメーター

SUMMARYADDRESS: 集約後のネットワークアドレス。

MASK: SUMMARYADDRESSに対するネットワークマスク。

ADVERTISE: 集約経路（SUMMARYADDRESS/MASK）をAS外部LSAでAS内に通知するかどうか。ON、YES、TRUEを指定した場合は、集約経路を1つのAS外部LSAとしてAS内に通知する。OFF、NO、FALSEを指定した場合は該当経路をAS内に通知しない。デフォルトはON。

TAG: 集約経路のAS外部LSAにセットする外部経路タグ。デフォルトは0。

関連コマンド

DELETE OSPF SUMMARYADDRESS
SET OSPF
SET OSPF SUMMARYADDRESS
SHOW OSPF SUMMARYADDRESS

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P