[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE OSPF INTERFACE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`DISABLE OSPF INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）または仮想インターフェース（VIRTn）

OSPFインターフェースを一時的に無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース（VLAN）名、または仮想インターフェース名（VIRTn）。

関連コマンド

ADD OSPF INTERFACE
DELETE OSPF INTERFACE
ENABLE OSPF INTERFACE
RESET OSPF INTERFACE
SET OSPF INTERFACE
SHOW OSPF INTERFACE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P