[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LACP TRUNK

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SHOW LACP TRUNK`

LACPによって自動生成されたトランクグループの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show lacp trunk

    LACP Dynamic Trunk Group Information
    ------------------------------------------------------------------------------

     Trunk group name .......... lacp26:
       Speed ................... 100 Mbps
       Ports in Trunk .......... 1-4
       LAG ID:
       [(8000,00-00-cd-24-02-0e,0002,00,0000),(8000,00-00-f4-27-2c-74,0003,00,0000)]

    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Trunk group name | トランクグループ名。LACPによって自動設定されたトランクグループには「lacpXXXX」形式の名前が自動的に割り当てられる（XXXXはSHOW INTERFACEコマンドで表示されるインターフェースインデックス）
Speed | トランクポートの通信速度。10Mbps、100Mbps、1000Mbps、-（未設定）のいずれか
Ports in Trunk | 所属ポート
LAG ID | LAG ID（Link Aggregation Identifier）。自システム（Actor）と対向システム（Partner）それぞれのシステムプライオリティー、システムID（MACアドレス）、ポート鍵、ポートプライオリティー、ポート番号を組み合わせたもの

関連コマンド

ADD LACP PORT
SET LACP PORT
SET LACP PRIORITY
SHOW LACP
SHOW LACP PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P