[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# RESET PING POLL

カテゴリー：IP / Pingポーリング

`RESET PING POLL=poll-id`

poll-id: PingポーリングID（1〜100）

Pingポーリングのカウンターを初期化し、機器の状態を初期値の「Up」に戻す。

パラメーター

POLL: PingポーリングID

備考・注意事項

本コマンドの実行により機器の状態が「Down」「Critical Down」から「Up」に戻っても、DEVICEUPイベントは発生しない。

関連コマンド

DELETE PING POLL
DISABLE PING POLL
SHOW PING POLL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P