[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP PEERTEMPLATE

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-08 が必要

`SHOW BGP PEERTEMPLATE[=1..30]`

BGPピアテンプレートの情報を表示する。

パラメーター

PEERTEMPLATE: BGPピアテンプレート番号。省略時はすべてのBGPピアテンプレートが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp peertemplate
    BGP Peer Template Information
    ------------------------------------------------------------

    Template............. 1
    Description ......... E-BGP policy
    Role ................ Non-Client
    Connect retry ....... 120s
    Hold time ........... 90s
    Keep alive .......... 30s
    Min AS originated ... 15
    Min route advert .... 30
    Local Interface ..... Not defined

    Filtering
      In filter ......... -
      In path filter .... -
      In route map ...... import_ebgp
      Out filter ........ -
      Out path filter ... -
      Out route map ..... export_ebgp

    Max prefix .......... OFF
    Next hop self ....... No
    Send community ...... No

    Private AS Filter ... Yes
    ------------------------------------------------------------

    Template............. 2
    Description ......... I-BGP(Non-client) policy
    Role ................ Non-Client
    Connect retry ....... 120s
    Hold time ........... 90s
    Keep alive .......... 30s
    Min AS originated ... 15
    Min route advert .... 30
    Local Interface ..... Not defined

    Filtering
      In filter ......... -
      In path filter .... -
      In route map ...... import_ibgp
      Out filter ........ -
      Out path filter ... -
      Out route map ..... export_ibgp

    Max prefix .......... OFF
    Next hop self ....... No
    Send community ...... No

    Private AS Filter ... No
    ------------------------------------------------------------

表 1
Template | BGPピアテンプレート番号
Description | テンプレートの説明（メモ）
Role | ピアの種類。eBGP Peer（E-BGPピア）、Non-Client（I-BGPピア）、Client（I-BGPピア。ルートリフレクタークライアント）がある
Connect retry | 該当ピアに対するTCPコネクション確立の再試行間隔
Hold time | 該当ピアとのBGPセッションがダウンしたと認識するまでの時間（Hold Time）（秒）。カッコ内はセッション開始時のネゴシエーションで決定された値
Keep alive | KEEPALIVEメッセージの送信間隔。カッコ内はHold Timeのネゴシエーション結果に基づき実際に採用された値
Min AS originated | 自AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Min route advert | 他AS起源の経路情報を含むUPDATEメッセージの最小連続送信間隔（秒）
Local Interface | 該当ピアとの通信に使用するローカルIPインターフェース
Filtering | BGP経路のフィルタリング設定
In filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
In path filter | 該当ピアから受信した経路情報に適用するASパスリスト
In route map | 該当ピアから受信した経路情報に適用するルートマップ
Out filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するIPプレフィックスフィルター
Out path filter | 該当ピアに送信する経路情報に適用するASパスリスト
Out route map | 該当ピアに送信する経路情報に適用するルートマップ
Max prefix | 該当ピアから受け入れ可能な最大プレフィックス数
Next hop self | 該当ピアに通知する経路のNEXTHOPとして必ず自アドレスを使うかどうか
Send community | UPDATEメッセージにCOMMUNITY属性を含めるかどうか
Private AS Filter | プライベートAS番号（64512〜65535）をフィルタリングするかどうか

関連コマンド

ADD BGP PEER
ADD BGP PEERTEMPLATE
ADD IP ASPATHLIST
ADD IP FILTER
ADD IP LOCAL
ADD IP ROUTEMAP
DELETE BGP PEER
DELETE BGP PEERTEMPLATE
DISABLE BGP PEER
ENABLE BGP PEER
RESET BGP PEER
SET BGP PEER
SET BGP PEERTEMPLATE
SET IP LOCAL
SHOW BGP PEER

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P