[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT COUNTER

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] COUNTER`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スイッチポートの統計カウンターを表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号。省略時およびALL指定時は、全ポートの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=1 counter

     Switch Port Counters
    ---------------------------------------------------------------------------

    Port 1. Fast Ethernet MAC counters:
     Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
      64                               476 512 - 1023                         0
      65 - 127                         485 1024 - MaxPktSz                    0
      128 - 255                         99 1519 - 1522                        0
      256 - 511                         14

     General Counters:
     Receive                             Transmit
      Octets                         92316 Octets                          3520
      Pkts                            1019 Pkts                              55
      FCSErrors                          0 FCSErrors                          0
      MulticastPkts                    316 MulticastPkts                      0
      BroadcastPkts                    339 BroadcastPkts                      0
      PauseMACCtlFrms                    0 PauseMACCtrlFrm                    0
      OversizePkts                       0 OversizePkts                       0
      Fragments                          0 Fragments                          0
      Jabbers                            0 Jabbers                            0
      MACControlFrms                     0
      UnsupportOpcode                    0
      AlignmentErrors                    0
      OutOfRngeLenFld                    0
      SymErDurCarrier                    0
      CarrierSenseErr                    0
      UndersizePkts                      0
                                           PauseCtrlFrms                      0
                                           FrameWDeferrdTx                    0
                                           FrmWExcesDefer                     0
                                           SingleCollsnFrm                    0
                                           MultCollsnFrm                      0
                                           LateCollsns                        0
                                           ExcessivCollsns                    0
                                           CollisionFrames                    0

     Layer 3 Counters:
      ifInUcastPkts                      0 ifOutUcastPkts                     0
      ifInDiscards                       0 ifOutErrors                        0
      ipInHdrErrors                      0

     Miscellaneous Counters:
      DropEvents                         0
      ifOutDiscards                      0
      taggedPktTx                        0
      totalPktTxAbort                    0

     HW Multicasting Counters:
      TTL expired                        0
      Bridged Frames                     0
      Routed Frames                      0
      Receive Drops                      0
      Transmit Drops                     0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Combined receive/transmit packets by size (octets) counters | フレームサイズ別送受信数分布
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数
1024 - MaxPktSz | 1024オクテット〜最大サイズのフレーム送受信数
1519 - 1522 | 1519〜1522オクテット長のフレーム送受信数
General Counters | 一般的な送受信カウンター
Receive | 受信トラフィックカウンターが表示される。
Octets | 受信オクテット数
Pkts | 受信パケット数
FCSErrors | FCSエラーフレーム受信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数
PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む。
Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む。
MACControlFrms | MAC制御フレーム受信数（PAUSEフレームと未サポートのフレームの合計）
UnsupportOpcode | 未サポートのMAC制御フレーム受信数（PAUSEフレーム以外の制御フレーム）
AlignmentErrors | アライメントエラーフレーム受信数。フレーム長がオクテットの整数倍でないフレームの数
OutOfRngeLenFld | 長さフィールドの値が範囲外のフレーム受信数
SymErDurCarrier | 不正なデータシンボルを持つフレームの受信数
CarrierSenseErr | フレーム間の搬送波にエラーがあった回数
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数
Transmit | 送信トラフィックカウンターが表示される。
Octets | 送信オクテット数
Pkts | 送信パケット数
FCSErrors | 送信対象フレームのうちFCSエラーがあったものの数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数
PauseMACCtlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム送信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
Fragments | フラグメントフレーム送信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む。
Jabbers | ジャバーフレーム送信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む。
PauseCtrlFrms | PAUSEフレーム数
FrameWDeferrdTx | キャリア検出による送信動作の延期が1回あった後、コリジョンを発生せずに正常送信されたフレーム数
FrmWExcesDefer | キャリア検出による送信動作の延期が続いたため送信が中止されたフレーム数
SingleCollsnFrm | 1回だけコリジョンを発生したフレームの数
MultCollsnFrm | 2〜15回コリジョンを発生したフレームの数（レートコリジョンを含む）
LateCollsns | レートコリジョンを発生したフレームの数
ExcessivCollsns | 16回コリジョンを発生したため送信が中止されたフレームの数
CollisionFrames | コリジョンフレーム総数
Layer 3 Counters | レイヤー3スイッチングカウンター（CPUで処理されたフレームは除く）ifInUcastPkts
ifInDiscards | レイヤー3インターフェースで破棄された受信パケット数
ipInHdrErrors | IPヘッダーエラーにより破棄された受信パケット数
ifOutUcastPkts | レイヤー3でスイッチングされた送信ユニキャストパケット数
ifOutErrors | レイヤー3インターフェースからの送出時に破棄されたパケット数
Miscellaneous Counters | その他のカウンター
DropEvents | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数
ifOutDiscards | エージングのため送信前に破棄されたパケットの数
taggedPktTx | VLANタグ付きパケット送信数
totalPktTxAbort | 送信されずに破棄されたレイヤー2/3パケット数
HW Multicasting Counters | マルチキャストパケット関連カウンター
TTL expired | 生存時間（TTL）超過により破棄されたパケットの数
Bridged Frames | 該当ポートで受信したパケットのうち、他ポートにL2スイッチング（ブリッジング）されたものの数
Routed Frames | 該当ポートで受信したパケットのうち、他ポートにL3スイッチング（ルーティング）されたものの数。ただし、8748SLでは、受信ポートと送信ポートが異なるポートグループ（「1〜24、50」または「25〜48、49」）になる場合、本カウンターはカウントされない。
Receive Drops | 該当ポートで受信したパケットのうち、受信時に破棄されたものの数
Transmit Drops | 該当ポートで受信したパケットのうち、送信時に破棄されたものの数

関連コマンド

SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH COUNTER
SHOW SWITCH PORT

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P