[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# RESET DVMRP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`RESET DVMRP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したDVMRPインターフェースをリセットする。
該当インターフェースにおけるDVMRPプロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

DELETE DVMRP INTERFACE
DISABLE DVMRP
SET DVMRP INTERFACE
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P