[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PIM

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW PIM [BSRCANDIDATE|CONFIG|COUNTERS|DEBUG|INTERFACE|NEIGHBOUR|ROUTE|RPCANDIDATE|RPSET|TIMER]`

PIM（Protocol Independent Multicast）に関する情報を表示する。

パラメーター

BSRCANDIDATE: （PIM-SMのみ）C-BSR（ブートストラップルーター候補）としての設定を表示する。

CONFIG: PIMの設定をスクリプト形式で表示する。

COUNTERS: PIMインターフェースにおけるパケット送受信統計を表示する。

DEBUG: 現在有効になっているデバッグオプションを表示する。

INTERFACE: PIMインターフェースの情報を表示する。

NEIGHBOUR: 同一サブネットにあるPIMルーター（隣接ルーター）の情報を表示する。

ROUTE: PIMの経路表を表示する。

RPCANDIDATE: （PIM-SMのみ）C-RP（ランデブーポイント候補）としての設定を表示する。PIM-DMではRPを使わないので無効。

RPSET: （PIM-SMのみ）RPセットの情報を表示する。

TIMER: PIMタイマーの設定値を表示する。

入力・出力・画面例

    PIM-DM使用時

    Manager > show pim config

    #
    #PIM4 configuration
    #
    add pim interface=vlan1 mode=dense
    add pim interface=vlan100 mode=dense
    enable pim

    Manager > show pim counters

    PIM4 Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    Dense Mode
    -------------------------------------------------------------------------------
    vlan1:

      inHello ......................... 0       outHello ....................... 11
      inGraft ......................... 0       outGraft ........................ 0
      inGraftAck ...................... 0       outGraftAck ..................... 0
      inJP ............................ 0       outJP ........................... 0
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inSRM ........................... 0       outSRM .......................... 0
      inUnknown ....................... 0       outTotal ....................... 11
      inTotal ......................... 0

    vlan1 Bad:
        badHello ...................... 0
        badGraft ...................... 0
        badGraftAck ................... 0
        badJP ......................... 0
        badAssert ..................... 0
        badSRM ........................ 0
        badUnknown .................... 0
        badTotal ...................... 0

    vlan100:

      inHello ........................ 11       outHello ....................... 12
      inGraft ......................... 0       outGraft ........................ 0
      inGraftAck ...................... 0       outGraftAck ..................... 0
      inJP ............................ 2       outJP ........................... 2
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inSRM ........................... 0       outSRM .......................... 0
      inUnknown ....................... 0       outTotal ....................... 14
      inTotal ........................ 13

    vlan100 Bad:
        badHello ...................... 0
        badGraft ...................... 0
        badGraftAck ................... 0
        badJP ......................... 0
        badAssert ..................... 0
        badSRM ........................ 0
        badUnknown .................... 0
        badTotal ...................... 0

    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show pim debug

    PIM4 Debug Options
    -------------------------------------------------------------------------------

    Debug Options Enabled: Hello

    Manager > show pim interface

    PIM4 Sparse mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    PIM4 Dense mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan1
      IP address ..................... 192.168.1.1
      State refresh capable .......... No
      Hello interval ................. 30

    Interface ........................ vlan100
      IP address ..................... 192.168.100.1
      State refresh capable .......... No
      Hello interval ................. 30

    Manager > show pim neighbour

    PIM4 Sparse mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    PIM4 Dense mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan100
      IP Address ..................... 192.168.100.2
        Neighbour Liveness Timer ..... 95
        Neighbour Up Time ............ 170
        Is state refresh capable ..... No

    Manager > show pim route

    PIM4 Sparse Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    PIM4 Dense Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

      Source ......................... 192.168.1.16
      Group .......................... 239.1.2.3
        RPF Neighbour to Src ......... Directly connected
        RPF Interface to Src ......... vlan1
        Source Alive time ............ 180
        Expiry time .................. 200
        Prune override time .......... 0
        Prune limit time ............. 0
        Immediate output interfaces .. vlan100

      Source ......................... 192.168.10.200
      Group .......................... 239.1.2.100
        RPF Neighbour to Src ......... 192.168.100.2
        RPF Interface to Src ......... vlan100
        Keep Alive time .............. 110
        Expiry time .................. 130
        Prune override time .......... 0
        Prune limit time ............. 0
        Immediate output interfaces .. vlan100

      Source ......................... 192.168.10.200
      Group .......................... 239.1.2.120
        RPF Neighbour to Src ......... 192.168.100.2
        RPF Interface to Src ......... vlan100
        Keep Alive time .............. 170
        Expiry time .................. 190
        Prune override time .......... 0
        Prune limit time ............. 30
        Immediate output interfaces .. vlan100

    Manager > show pim timer

    PIM4 Timers
    -------------------------------------------------------------------------------
    Join/Prune interval ................... 60
    Register probe time ................... 5
    Register suppression time ............. 60
    Keep Alive time ....................... 210
    BSM interval .......................... 60
    RP adv interval ....................... 60
    Prune hold time ....................... 210
    Source Alive time ..................... 210
    State refresh interval ................ 60

    PIM-SM使用時
    Manager > show pim bsrcandidate

    PIM4 BSR Candidate
    -------------------------------------------------------------------------------
      Preference .......................... 1
      Hash mask length .................... 30
      BSR State ........................... Elected BSR
        Elected BSR IP address ............ 192.168.1.1
        Elected BSR preference ............ 1
        Elected BSR hash mask length ...... 30

    Manager > show pim bsrcandidate

    PIM4 BSR Candidate
    -------------------------------------------------------------------------------
      Preference .......................... 1
      Hash mask length .................... 30
      BSR State ........................... Candidate BSR
        Elected BSR IP address ............ 192.168.10.1
        Elected BSR preference ............ 200
        Elected BSR hash mask length ...... 30

    Manager > show pim config

    #
    #PIM4 configuration
    #
    add pim interface=vlan1
    add pim interface=vlan100
    add pim bsrcandidate
    add pim rpcandidate group=239.1.2.0 mask=255.255.255.0
    enable pim

    Manager > show pim config

    #
    #PIM4 configuration
    #
    add pim interface=vlan1
    add pim interface=vlan100
    enable pim

    Manager > show pim counters

    PIM4 Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    Sparse Mode
    -------------------------------------------------------------------------------
    vlan1:
      inHello ......................... 0       outHello ........................ 7
      inRegister ...................... 0       outRegister ..................... 0
      inRegisterStop .................. 0       outRegisterStop ................. 0
      inJP ............................ 0       outJP ........................... 0
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inBSM ........................... 0       outBSM .......................... 5
      inCRPAdv ........................ 0       outCRPAdv ....................... 0
      inUnknown ....................... 0       outTotal ....................... 12
      inTotal ......................... 0

    vlan1 Bad:
      badHello ........................ 0
      badRegister ..................... 0
      badRegisterStop ................. 0
      badJP ........................... 0
      badAssert ....................... 0
      badBSM .......................... 0
      badCRPAdv ....................... 0
      badUnknown ...................... 0
      badTotal ........................ 0

    vlan100:
      inHello ......................... 8       outHello ........................ 8
      inRegister ...................... 0       outRegister ..................... 0
      inRegisterStop .................. 0       outRegisterStop ................. 0
      inJP ............................ 0       outJP ........................... 0
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inBSM ........................... 5       outBSM .......................... 1
      inCRPAdv ........................ 0       outCRPAdv ....................... 0
      inUnknown ....................... 0       outTotal ........................ 9
      inTotal ........................ 13

    vlan100 Bad:
      badHello ........................ 0
      badRegister ..................... 0
      badRegisterStop ................. 0
      badJP ........................... 0
      badAssert ....................... 0
      badBSM .......................... 0
      badCRPAdv ....................... 0
      badUnknown ...................... 0
      badTotal ........................ 0

    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show pim debug

    PIM4 Debug Options
    -------------------------------------------------------------------------------

    Debug Options Enabled: Hello

    Logging Options Enabled : All

    Trapping Options Enabled: None

    Manager > show pim interface

    PIM4 Sparse mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan1
      IP address ..................... 192.168.1.1
        DR election by ............... DR priority
        DR priority .................. 1
        DR winner .................... Me
      Hello interval ................. 30

    Interface ........................ vlan100
      IP address ..................... 192.168.100.1
        DR election by ............... DR priority
        DR priority .................. 1
        DR winner .................... 192.168.100.2
      Hello interval ................. 30

    PIM4 Dense mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    Manager > show pim neighbour

    PIM4 Sparse mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan100
      IP Address ..................... 192.168.100.2
        DR Priority .................. 1
        Neighbour Liveness Timer ..... 95

    PIM4 Dense mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    Manager > show pim route

    PIM4 Sparse Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

    Group ............................ 239.1.2.3
      Type ........................... (*,G)
        RP Address ................... 192.168.10.1
        RPF Neighbour to RP .......... 192.168.100.2
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Expiry time .................. 630
        Join/prune time .............. 0
        Immediate output interfaces .. None

      Type ........................... (S,G)
        Source ....................... 192.168.1.16
        RPF Neighbour to Src ......... Directly connected
        RPF Interface to Src ......... vlan1
        Expiry time .................. 230
        Keepalive time ............... 210
        Join/prune time .............. 0
        Register time ................ 44
        SPT bit ...................... Set
        Inherited output interfaces .. vlan100
        Immediate output interfaces .. vlan100

      Type ........................... (S,G,rpt)
        Source ....................... 192.168.1.16
        RP Address ................... 192.168.10.1
        RPF Neighbour to RP .......... 192.168.100.2
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Expiry time .................. 230
        Override time ................ 0
        Inherited output interfaces .. None

      Type ........................... (*,*,RP)
        RP Address ................... 192.168.10.1
        Next hop to RP ............... 192.168.100.2
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Join/prune time .............. 0
        Expiry time .................. 210
        Immediate output interfaces .. None

    PIM4 Dense Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097060): Nothing to display.

    Manager > show pim rpcandidate

    PIM4 RP Candidate
    -------------------------------------------------------------------------------
      Priority ............................ 192
      Interface ........................... local1
        Group address/Mask ................ 239.1.2.0 / 255.255.255.0

    Manager > show pim rpset（RP動的決定時）

    PIM4 Static RP Mapping
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097058): No Static RP Set currently available or configured.

    PIM4 RP Set Information
    -------------------------------------------------------------------------------
      Group address/Mask .................. 239.1.2.0 / 255.255.255.0
        RP Candidate address .............. 192.168.10.1
          Priority ........................ 192

    Manager > show pim rpset（RP静的設定時）

    PIM4 Static RP Mapping
    -------------------------------------------------------------------------------
      RP Address .......................... 192.168.100.2
        Group address/Mask ................ 239.255.0.0 / 255.255.255.0

    PIM4 RP Set Information
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1097058): No RP Set currently available or configured.

    Manager > show pim timer

    PIM4 Timers
    -------------------------------------------------------------------------------
    Join/Prune interval ................... 60
    Register probe time ................... 5
    Register suppression time ............. 60
    Keep Alive time ....................... 210
    BSM interval .......................... 60
    RP adv interval ....................... 60
    Prune hold time ....................... 210
    Source Alive time ..................... 210
    State refresh interval ................ 60

表 1：BSRCANDIDATEオプション（PIM-SMのみ）
Preference | BSR（ブートストラップルーター）優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。BSRに選出されたときだけ表示される
Hash mask length | 未サポート
BSR State | BSRの状態。Elected BSR（現在BSRに選出されている）、Accepts Preferred BSR（BSRではない）のいずれか
Elected BSR IP address | BSRのIPアドレス
Elected BSR preference | BSRの優先度
Elected BSR hash mask length | 未サポート

表 2：COUNTERSオプション（PIM-DMの場合）
inHello | Helloメッセージ受信数
inGraft | Graftメッセージ受信数
inGraftAck | GraftAckメッセージ受信数
inJP | Join/Pruneメッセージ受信数
inAssert | Assertメッセージ受信数
inSRM | State Refreshメッセージ受信数
inUnknown | 未サポート
inTotal | PIMメッセージ受信総数
outHello | Helloメッセージ送信数
outGraft | Graftメッセージ送信数
outGraftAck | GraftAckメッセージ送信数
outJP | Join/Pruneメッセージ送信数
outAssert | Assertメッセージ送信数
outSRM | State Refreshメッセージ送信数
outTotal | PIMメッセージ送信総数
badHello | 受信したHelloメッセージのうちエラーがあったものの数
badGraft | 受信したGraftメッセージのうちエラーがあったものの数
badGraftAck | 受信したGraftAckメッセージのうちエラーがあったものの数
badJP | 受信したJoin/Pruneメッセージのうちエラーがあったものの数
badAssert | 受信したAssertメッセージのうちエラーがあったものの数
badSRM | 未サポート
badUnknown | 未サポート
badTotal | 受信したPIMメッセージのうちエラーがあったものの総数

表 3：COUNTERSオプション（PIM-SMの場合）
inHello | Helloメッセージ受信数
inRegister | Registerメッセージ受信数
inRegisterStop | Register Stopメッセージ受信数
inJP | Join/Pruneメッセージ受信数
inAssert | Assertメッセージ受信数
inBSM | Bootstrapメッセージ受信数
inCRPAdv | Candidate-RP-Advertisementメッセージ受信数
inUnknown | 未サポート
inTotal | PIMメッセージ受信総数
outHello | Helloメッセージ送信数
outRegister | Registerメッセージ送信数
outRegisterStop | Register Stopメッセージ送信数
outJP | Join/Pruneメッセージ送信数
outAssert | Assertメッセージ送信数
outBSM | Bootstrapメッセージ送信数
outCRPAdv | Candidate-RP-Advertisementメッセージ送信数
outTotal | PIMメッセージ送信総数
badHello | 受信したHelloメッセージのうちエラーがあったものの数
badRegister | 受信したRegisterメッセージのうちエラーがあったものの数
badRegisterStop | 受信したRegister Stopメッセージのうちエラーがあったものの数
badJP | 受信したJoin/Pruneメッセージのうちエラーがあったものの数
badAssert | 受信したAssertメッセージのうちエラーがあったものの数
badBSM | 受信したBootstrapメッセージのうちエラーがあったものの数
badCRPAdv | 受信したCandidate-RP-Advertisementメッセージのうちエラーがあったものの数
badUnknown | 未サポート
badTotal | 受信したPIMメッセージのうちエラーがあったものの総数

表 4：DEBUGオプション（PIM-DM・PIM-SM共通）
Debug Options Enabled | 現在有効なデバッグオプション一覧
Logging Options Enabled | 現在有効なロギングオプション（PIM-SMでのみ有効）
Trapping Options Enabled | 現在有効なSNMPトラップオプション（PIM-SMでのみ有効）

表 5：INTERFACEオプション（PIM-DMの場合）
Interface | PIMインターフェース
IP Address | インターフェースのIPアドレス
State refresh capable | （未サポート）State Refreshメッセージの送受信が可能かどうか
Hello interval | Helloメッセージの送信間隔（秒）

表 6：INTERFACEオプション（PIM-SMの場合）
Interface | PIMインターフェース
IP Address | インターフェースのIPアドレス
DR election by | DRの選出方法。DR priority（DR優先度）かIP address（IPアドレス）のどちらか
DR priority | DR優先度。LAN上のDR（代表ルーター）を決定するときに用いられる。大きいほどDRになる可能性が高い
DR winner | DRのIPアドレス。「me」は該当インターフェースがDRであることを示す
Hello interval | Helloメッセージの送信間隔（秒）

表 7：NEIGHBOURオプション（PIM-DMの場合）
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
IP Address | 隣接ルーターのIPアドレス
Neighbour Liveness Timer | エントリーが削除されるまでの時間
Neighbour Up Time | 隣接ルーターの生存時間
Is state refresh capable | （未サポート）隣接ルーターがState Refreshメッセージに対応しているかどうか

表 8：NEIGHBOURオプション（PIM-SMの場合）
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
IP Address | 隣接ルーターのIPアドレス
DR Priority | 隣接ルーターのDR優先度
Neighbour Liveness Timer | エントリーが削除されるまでの時間

表 9：ROUTEオプション（PIM-DMの場合）
Source | マルチキャストトラフィックの送信元IPアドレス
Group | マルチキャストグループアドレス。マルチキャストトラフィックの終点アドレス
RPF Neighbour to Src | 送信者にもっとも近い隣接ルーター。Directly connectedは、送信者が本製品直下に存在することを示す
RPF Interface to Src | 送信者にもっとも近いインターフェース
Keep Alive time | Keepaliveタイマー。0はデータ受信中でないためタイマーが稼働していないことを示す
Source Alive time | Aliveタイマー。Keepaliveタイマーと同じ意味だが、送信者が本製品直下に存在する場合に適用される
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。Expiry time = Keep Alive timeあるいはSource Alive time + 20となる
Prune override time | Prune overrideタイマー。依然としてデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Prune limit time | Prune limitタイマー。本タイマーが満了するまではPruneメッセージの送信を抑制する
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧

表 10：ROUTEオプション（PIM-SMの場合）
Group | マルチキャストグループアドレス。マルチキャストトラフィックの終点アドレス
Type | エントリー種別（以下、Typeごとに表示項目を説明）
(*,G)エントリー
任意の送信者（*）から特定のグループ（G）へのトラフィック
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPアドレス
RPF Neighbour to RP | RPにもっとも近い隣接ルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。0はタイマーが稼働していないことを示す。このタイマーは、(S,G)エントリーがないときにだけ減算される
Join/prune time | Join/pruneタイマー。RPT（共有RP木。Rendezvous Point Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧
(S,G)エントリー
特定の送信者（S）から特定のグループ（G）へのトラフィック
Source | 送信者のIPアドレス
RPF Neighbour to Src | 送信者にもっとも近い隣接ルーター。Directly connectedは、送信者が本製品直下に存在することを示す
RPF Interface to Src | 送信者にもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。0はタイマーが稼働していないことを示す。Expiry time = Keepalive time + 20となる
Keepalive time | Keepaliveタイマー。0はデータ受信中でないためタイマーが稼働していないことを示す
Join/prune time | Join/pruneタイマー。SPT（最短経路木。Shortest Path Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Register time | Register Suppressionタイマー。このタイマーの値が0になると、RPにNull Registerメッセージが送信される
SPT bit | SPTを利用した転送が行われているかどうか。set（行っている）かunset（行っていない）のどちらか
Inherited output interfaces | 下流インターフェースの一覧
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧
(S,G,rpt)エントリー
RPTを経由して、特定の送信者（S）から特定のグループ（G）に送られるトラフィック
Source | 送信者のIPアドレス
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPアドレス
RPF Neighbour to RP | RPにもっとも近い隣接ルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。Expiry time = (S,G)のKeepalive time + 20となる
Override time | Overrideタイマー。RPT経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Inherited output interfaces | RPT経由で(S,G)データを必要としている下流インターフェースの一覧
(*,*,RP)エントリー
他のマルチキャスト経路制御プロトコルを使用しているネットワークとのデータ交換に関するエントリー
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPアドレス
Next hop to RP | ユニキャスト経路表から判断してRPにもっとも近いルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Join/prune time | Join/pruneタイマー。RPT（共有RP木。Rendezvous Point Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧

表 11：RPCANDIDATEオプション（PIM-SMのみ）
Priority | RP優先度。小さいほどRP（ランデブーポイント）になる可能性が高くなる
Interface | C-RPとして広告するときのIPアドレスを持つインターフェース。設定時のみ表示される
Group address/Mask | マルチキャストグループアドレス/ネットマスク

表 12：RPSETオプション（PIM-SMのみ）
PIM4 Static RP Mapping | 静的に設定されたRPの情報。静的設定をしていないときは「No Static RP Set currently available or configured.」と表示され、「RP Address」、「Group address/Mask」は表示されない。
RP Address | 静的に設定されたRP（ランデブーポイント）のIPアドレス
Group address/Mask | マルチキャストグループアドレス/ネットマスク
PIM4 RP Set Information | 動的に決定された（される）RPの情報。動的設定をしていないときは「No RP Set currently available or configured.」と表示され、「Group address/Mask」、「RP Candidate address」、「Priority」は表示されない。
Group address/Mask | マルチキャストグループアドレス/ネットマスク
RP Candidate address | 該当グループのC-RP（RP候補）のIPアドレス
Priority | C-RPの優先度。小さいほどRP（ランデブーポイント）になる可能性が高くなる

表 13：TIMERオプション（PIM-DM・PIM-SM共通）
Join/Prune Interval | Join/Pruneメッセージの送信間隔（秒）
Register probe time | Register Stopメッセージの有効期限（秒）
Register suppression time | 送信者側DR（代表ルーター）がRPにNull Registerメッセージを送信する間隔（秒）
Keep Alive time | データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（秒）
BSM interval | ブートストラップメッセージ（BSM）の送信間隔（秒）
RP adv interval | Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔（秒）
Prune hold time | 上流ルーターに指示するPrune状態の保持時間（秒）
Source Alive time | データトラフィックがなくなってから、State Refresh Originatorがアクティブでなくなるまでの時間（秒）
State refresh interval | State Refreshメッセージの送信間隔（秒）

関連コマンド

ADD PIM BSRCANDIDATE
ADD PIM INTERFACE
ADD PIM RPCANDIDATE
DELETE PIM BSRCANDIDATE
DELETE PIM INTERFACE
DELETE PIM RPCANDIDATE
DISABLE PIM
DISABLE PIM DEBUG
ENABLE PIM
ENABLE PIM DEBUG
RESET PIM INTERFACE
SET PIM
SET PIM INTERFACE
SET PIM LOG
SHOW IP

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P