[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW NTP

カテゴリー：運用・管理 / NTP

`SHOW NTP`

NTPの設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ntp

    -------------------------
    NTP Module Configurations
    -------------------------
    Status         : ENABLED
    Host Address   : 172.16.28.169
    UTC offset     : +09:00:00 (JST)
    Last Updated   : 11:19:38 on 03-Jul-2001
    Last Delta     : +0.94

    Configured Peer
    ----------------
    172.16.28.1

    Counters
    ---------
    Packets Sent          : 0000000002
    Packets Received      : 0000000002
    Packets w/ head error : 0000000000
    Packets w/ data error : 0000000000

表 1
Status | NTPモジュールの状態（ENABLEDかDISABLED）
Host Address | NTPモジュールのIPアドレス
UTC offset | 協定世界時（UTC）からのオフセット
Last Updated | NTPによる内蔵時計の最終更新日時
Last Delta | 最終更新時の内蔵時計の修正量（誤差）
Configured Peer | NTPサーバーのIPアドレス
Packets Sent | 送信NTPパケット数
Packets Received | 受信NTPパケット数
Packets w/ head error | 受信NTPパケットのうちヘッダーエラーがあったものの数
Packets w/ data error | 受信NTPパケットのうちデータエラーがあったものの数

関連コマンド

ADD NTP PEER
SET NTP UTCOFFSET

参考

RFC958, Network Time Protocol (NTP)
RFC1305, Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P