[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SET IP ROUTE=ipadd INTERFACE=vlan-if MASK=ipadd NEXTHOP=ipadd [POLICY=0..7] [METRIC=1..16] [METRIC1=1..16] [METRIC2=1..65535] [PREFERENCE=0..65535]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

スタティック経路のメトリック、優先度を変更する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPアドレス。MASKと組み合わせて指定する。デフォルトルートの場合は0.0.0.0を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPインターフェース

MASK: 宛先ネットワークのネットマスク。デフォルトルートのマスクは0.0.0.0とする

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス。ダイレクト経路の場合は0.0.0.0を指定する。また、PPPインターフェース側に向けた経路の場合も0.0.0.0を指定できる。

POLICY: 本経路のサービスタイプ（TOS）。省略時は0

METRIC: RIPが使用するメトリック。METRIC1パラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC1: RIPが使用するメトリック。METRICパラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC2: OSPFが使用するメトリック。省略時は1

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。同一宛先に対して複数の経路が存在するときは、もっとも優先度の高い経路が使用される。省略時の値はデフォルト経路（0.0.0.0）が360、その他のスタティック経路が60。なお、インターフェース経路は優先度0となる。また、経路制御プロトコルによって学習した経路の優先度は、SET IP ROUTE PREFERENCEコマンドで変更できる（確認はSHOW IP ROUTE PREFERENCEコマンドで行う）。

備考・注意事項

ROUTE、INTERFACE、MASK、NEXTHOP、POLICYは既存経路を特定するためのパラメーターであって、変更後の値を指定するためのものではない。これらの値を変更する場合は、DELETE IP ROUTEコマンドで該当経路をいったん削除し、ADD IP ROUTEコマンドで新しい経路を登録しなおすこと。

関連コマンド

ADD IP ROUTE
DELETE IP ROUTE
SET IP ROUTE PREFERENCE
SHOW IP ROUTE
SHOW IP ROUTE PREFERENCE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P