[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPX ROUTE

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ADD IPX ROUTE=network CIRCUIT=circuit NEXTHOP=network:station [HOPS=1..15] [COST=1..65535]`

network: IPXネットワーク番号（32ビット長。16進数最大8文字。先頭のゼロは省略可能）
circuit: IPXインターフェース番号（1〜512）
station: IPXステーション番号（48ビット長。16進数最大12文字。MACアドレス。先頭のゼロは省略可能）

IPXルーティングテーブルにスタティック経路を追加する。スタティック経路がエージングによって削除されることはない。すでに同じ宛先への経路が登録されていた（RIP、スタティックを問わない）場合は、その情報を上書きする。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワーク番号

CIRCUIT: パケットを出力するIPXインターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPXアドレス

HOPS: ホップ数。デフォルトは2

COST: コスト。デフォルトは20

例

``■ IPXネットワーク1234への経路を登録する。
`ADD IPX ROUTE=1234 CIRCUIT=1 NEXTHOP=1a:0000f40cd912`

関連コマンド

DELETE IPX ROUTE
SHOW IPX ROUTE

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P