[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW DHCPSNOOPING DATABASE

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SHOW DHCPSNOOPING DATABASE`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）の内容を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show dhcpsnooping database

    DHCP Snooping Binding Database
    -------------------------------------------------------------------------------
    Full Leases/Max Leases ... 2/26
    Check Interval ........... 60 seconds
    Database Listeners ....... CLASSIFIER

    Current valid entries
    MAC Address        IP Address       Expires(s)  VLAN  Port       ID     Source
      Router list
    -------------------------------------------------------------------------------
    00-00-00-00-00-01  192.168.10.5     Static      1     5          4      User
      -
    00-0a-79-34-06-12  192.168.10.200   2231        1     11         1      Dynamic
      192.168.10.254
    -------------------------------------------------------------------------------

    Entries with client lease but no listeners
    MAC Address        IP Address       Expires(s)  VLAN  Port       ID     Source
    -------------------------------------------------------------------------------
    None...
    -------------------------------------------------------------------------------

    Entries with no client lease and no listeners
    MAC Address        IP Address       Expires(s)  VLAN  Port       ID     Source
    -------------------------------------------------------------------------------
    None...
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Full Leases/Max Leases | バインディングデータベースに現在登録されているクライアントの数 / 登録可能なクライアントの総数
Check Interval | バインディングデータベースのチェック間隔
Database Listeners | バインディングデータベースを利用しているソフトウェアモジュール名。起動後DHCP Snoopingを一度も有効にしていないときはNone、一度でも有効化した後はCLASSIFIERと表示される
Current valid entriesセクション | 現在有効なクライアントの登録情報がMACアドレスの昇順で表示される
Entries with client lease but no listenersセクション | CLASSIFRモジュールとの連携がうまくいかなかったなどの理由で現在無効となっているクライアントの登録情報が表示される
Entries with no client lease and no listenersセクション | DHCPメッセージに問題があったなどの理由で現在無効となっているクライアントの登録情報が表示される
MAC Address | クライアントのMACアドレス
IP Address | クライアントのIPアドレス
Expires(s) | 該当エントリーの残り有効時間（秒）（IPアドレス使用期限までの残り時間）
VLAN | クライアントが所属しているVLAN
Port | クライアントが接続されているスイッチポート
ID | バインディングデータベースにおけるエントリーID
Source | エントリー（クライアント）の種類。Dynamic（ダイナミックエントリー。DHCPクライアント）、User（スタティックエントリー。IP固定設定クライアント）、File（DHCP Snoopingが有効化されたときにbindXXXX.dsnファイル（「XXXX」の部分にはファームウェアのバージョンを表す4桁の数値が入る）からロードしたエントリー）
Router list | クライアントに通知されたデフォルトゲートウェイの一覧（DHCPのrouterオプションの内容）

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P