[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SHOW IP INTERFACE[=vlan-if] [COUNTER]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはPPPインターフェース

IPインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される。

COUNTER: このオプションを指定したときは、インターフェースのパケット送受信統計が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip interface

    Interface     Type     IP Address       Bc Fr PArp  Filt RIP Met.   SAMode  IPSc
    Pri. Filt     Pol.Filt Network Mask     MTU   VJC   GRE  OSPF Met.  DBcast  Mul.
    GArp InvArp
    --------------------------------------------------------------------------------
    LOCAL         ---      Not set          -  -  -     ---  --         Pass    --
    ---           ---      Not set          1500  -     ---  --         ---     ---
    On   -
    vlan33#       Static   192.168.33.1     1  n  Off   ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    On   -
    vlan1         Static   192.168.1.1      1  n  Off   ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    On   -
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はデフォルトのローカルIPインターフェース、「localX」（Xは番号）はユーザーが作成したローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
IP Address | IPアドレス。0.0.0.0はIPアドレスが決まっていないことを示す。
Bc | ブロードキャストアドレスの表現方法。0はオール0、1はオール1を示す。通常は1。
Fr | MTU値を超えるパケットをフラグメント化するかどうか。yはDFビットを無視して常にフラグメント化することを示す。nはDFビットの指示に従うことを示す。
PArp | プロキシーARPが有効かどうかを示す。Onは有効（具体的経路があるときだけ代理応答）、Defは有効（デフォルトルートだけが登録されている状況でも代理応答）、Offは無効を示す
Filt | トラフィックフィルター番号
RIP Met. | RIPメトリック。
SAMode | 未サポート
IPSc | 未サポート
Pri.Filt | 未サポート
Pol.Filt | ポリシーフィルター番号
Network Mask | サブネットマスク。0.0.0.0はDHCP使用時などにサブネットマスクが未決定であることを示す。
MTU | インターフェースの最大送信パケットサイズ（MTU）
VJC | 未サポート
GRE | 未サポート
OSPF Met. | OSPFメトリック（コスト）
DBcast | このインターフェース下のネットワークに対するディレクティドブロードキャストを転送するかどうか。YesまたはNo。
Mul. | 未サポート
GArp | このインターフェースで受信したGratuitous ARP Request/Replyパケットを受け入れるかどうか。OnまたはOff。
InvArp | 未サポート

表 2：COUNTERオプション
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はデフォルトのローカルIPインターフェース、「localX」（Xは番号）はユーザーが作成したローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
ifInPkts | 受信パケット数
ifOutPkts | 送信パケット数
ifInBcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifOutBcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifInDiscards | 受信後に破棄したパケット数
ifOutDiscards | 送信前に破棄したパケット数

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP COUNTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P