[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET IP LOCAL

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SET IP LOCAL[={DEFAULT|1..15}] IPADDRESS=ipadd [FILTER={filter-id|NONE}] [POLICYFILTER={filter-id|NONE}]`

filter-id: フィルター番号（0〜299）
ipadd: IPアドレス

ローカルIPインターフェース（ループバックインターフェース）の設定を変更する。
ローカルIPインターフェースは、下位層（物理層/データリンク層）との関連を持たない仮想的なIPインターフェース。物理的なインターフェースに割り当てたIPアドレスは、該当インターフェースのリンクダウンにより到達不能になる可能性があるが、ローカルIPインターフェースは下位層の状態に依存しないため、このインターフェースのIPアドレスを広告することで、本製品への到達性を高めることができる。
ローカルIPインターフェースに割り当てたアドレスは、本製品が送信するRIP、OSPF、BGP-4、RADIUS、SNMP、PIM、NTP、Pingパケットなどの始点アドレスとして使用することができる。
本製品自身がIPパケットを送信するとき、始点アドレスは以下の基準にしたがって決定される。
1. コマンドで始点アドレスまたは始点インターフェースを明示的に指定した場合は、そのアドレスが使用される。PINGコマンドのSIPADDRESSパラメーターやADD BGP PEERコマンドのLOCALパラメーターなどがこれに当たる。
2. 1に該当せず、なおかつ、デフォルトローカルIPインターフェース（LOCAL）のIPアドレスが指定されている場合は、そのアドレスが使用される。デフォルトローカルIPインターフェースのアドレスは、SET IP LOCALコマンドで指定する。
3. 1、2のいずれにも該当しない場合は、パケットを送出するインターフェースのIPアドレスが始点アドレスとして使用される。

パラメーター

LOCAL: ローカルIPインターフェース番号。番号を省略した場合、および、キーワードDEFAULTを指定した場合は、デフォルトのローカルIPインターフェース（LOCAL）を指定したものとみなされる。

IPADDRESS: IPアドレス

FILTER: トラフィックフィルター番号

POLICYFILTER: ポリシーフィルター番号

関連コマンド

ADD IP FILTER
ADD IP INTERFACE
ADD IP LOCAL
ADD RADIUS SERVER
DELETE IP INTERFACE
DELETE IP LOCAL
SET IP INTERFACE
SET SNMP LOCAL
SHOW IP FILTER
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P