[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# IPv6/名前解決

備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

      - ホストテーブル

IPv6における名前解決（ホスト名からIPv6アドレスを検索すること）について解説します。本製品では、IPv6の名前解決にホストテーブルを使用することができます。

ホストテーブル

ホストテーブルは、ホスト名とIPv6アドレスの対応付けをスタティックに登録したものです。ホストテーブルは本製品がローカルに保持し、TELNETコマンド、TRACEコマンド、PINGコマンドで使用できます。
■ ホストテーブルにホスト名を登録するにはADD IPV6 HOSTコマンドを使います。次の例では、IPv6アドレス「3ffe:b80:3c:30:290:99ff:fe1b:600a」に「bulbul」という名前を付けています。

`ADD IPV6 HOST=bulbul IPADDRESS=3ffe:b80:3c:30:290:99ff:fe1b:600a ↓`

■ リンクローカルアドレスを登録するときは、該当ホストがどのインターフェース配下にあるかも指定する必要があります。インターフェースはINTERFACEパラメーターで指定します。次の例では、vlan10に接続されているホストのリンクローカルアドレス「fe80::290:99ff:fe1e:e00a」を「starlingll」という名前でホストテーブルに登録しています。

`ADD IPV6 HOST=starlingll IP=fe80::290:99ff:fe1e:e00a INTERFACE=vlan10 ↓`

■ ホストテーブルからエントリーを削除するにはDELETE IPV6 HOSTコマンドを使います。

`DELETE IPV6 HOST=bulbul ↓`

■ ホストテーブルの内容を確認するにはSHOW IPV6 HOSTコマンドを使います。
■ IPv4のホストテーブルとIPv6のホストテーブルに同じ名前が登録されている場合、使用するコマンドによってIPv4とIPv6のどちらのアドレスを使うかが異なります。

- PINGコマンド：IPv6アドレスを使います。
- TELNETコマンド：IPv4アドレスを使います。
- TRACEコマンド：IPv6アドレスを使います。

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P