[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 TUNNEL

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW IPV6 TUNNEL`

トンネルインターフェースの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 tunnel

    Ipv6 Tunnels:

    Interface   Ipv6 Tunnel Address
       Tunnel start            Tunnel end
    ----------------------------------------------------------------------
    virt0       fe80::c0a8:6401
       192.168.100.1           192.168.100.2
    ----------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | トンネルインターフェース名
IPv6 Tunnel Address | トンネルインターフェースのIPv6アドレス
Tunnel start | IPv6 over IPv4トンネルインターフェースの場合は、自エンド側IPv4アドレスが表示される。6to4トンネルインターフェースの場合は、6-to-4 interfaceと表示される
Tunnel end | IPv6 over IPv4トンネルインターフェースの場合は、対向側IPv4アドレスが表示される。6to4トンネルインターフェースの場合は、何も表示されない

関連コマンド

ADD IPV6 ROUTE
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P