[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# UPLOAD

カテゴリー：運用・管理 / アップロード・ダウンロード

`UPLOAD [METHOD={TFTP|ZMODEM}] [FILE=filename] [DESTFILE=destfilename] [SERVER={hostname|ipadd|ip6add}] [ASYN=asyn-number]`

filename: ファイル名（[device:]filename.extの形式。device:省略時はflash:と見なされる）
destfilename: ファイル名（5〜20文字）
hostname: ホスト名
ipadd: IPv4アドレス
ip6add: IPv6アドレス
asyn-number: 非同期ポート番号（0）

TFTP、ZMODEMでファイルをアップロードする。
指定しなかったパラメーターについては、SET LOADERコマンドで設定したデフォルト値が用いられる。

パラメーター

METHOD: 転送プロトコル。TFTPの場合はSERVERの指定が必要。また、ZMODEMの場合はASYNの指定が必要。デフォルトはTFTP。

FILE: アップロードするファイル名

DESTFILE: TFTPサーバーにアップロードした後のファイル名。ディレクトリーは指定できない

SERVER: TFTPサーバーのホスト名またはIPアドレス（IPv4またはIPv6）。ホスト名を指定する場合は、ADD IP DNSコマンドでDNSサーバーアドレスを設定しておく必要がある。

ASYN: ZMODEMで使用する非同期ポートの番号

例

``■ フラッシュファイルシステム上のファイル「foobar.scp」をTFTPサーバー「192.168.1.103」にアップロードする
`UPLOAD FILE=foobar.scp SERVER=192.168.1.103
` ■ フラッシュファイルシステム上のファイル「original.cfg」をTFTPサーバー「3ffe::1」にアップロードする
`UPLOAD FILE=original.cfg SERVER=3ffe::1
` ■ フラッシュファイルシステム上のファイル「basic.cfg」を非同期ポートasyn0経由で端末にZMODEM転送する。
`UPLOAD FILE=basic.cfg METHOD=ZMODEM ASYN=0`

関連コマンド

LOAD
SET LOADER
SHOW FILE
SHOW LOADER

参考

RFC1350, THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2)

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P