[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IPX CIRCUIT

カテゴリー：IPX / IPXインターフェース
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`ENABLE IPX CIRCUIT=circuit`

circuit: IPXインターフェース番号（1〜512）

一時的に無効にされていたIPXインターフェース（IPXサーキット）を再有効化する。該当インターフェースに関連付けられていたスタティック経路およびサービスのメトリックは、16（到達不可）から元の値に復帰する。

パラメーター

CIRCUIT: IPXインターフェース番号

関連コマンド

ADD IPX CIRCUIT
DELETE IPX CIRCUIT
DISABLE IPX CIRCUIT
SET IPX CIRCUIT
SHOW IPX CIRCUIT

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P