[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPX RIP

カテゴリー：IPX / 経路制御
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-03 が必要

`SHOW IPX RIP[=filter-id]`

filter-id: フィルター番号（0〜99）

IPX RIPフィルターの情報を表示する。

パラメーター

RIP: RIPフィルター番号。省略時はすべてのRIPフィルターに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipx rip

    IPX RIP Filter

    No AttachCount
           Ent Network                                  Action     Matches
     0-  1--------------------------------------------------------------------
             0 %%%%%%85                                 exclude          0
             1 *                                        include          0
          virt *                                        exclude          0

           Requests: 0            Passes: 0             Fails: 0
    --------------------------------------------------------------------------

表 1
No | フィルター番号
AttachCount | インターフェースへのアタッチ回数
Ent | フィルターエントリー番号。「virt」はフィルター末尾に存在する暗黙のエントリー（すべてを破棄する）
Network | 対象ネットワークアドレス、または、ワイルドカードパターン
Action | マッチ時のアクション。include（許可）またはexclude（拒否）
Matches | 該当エントリーのマッチ回数
Requests | 該当フィルターのチェック回数
Passes | 該当フィルターが許可したRIPパケット数
Fails | 該当フィルターが破棄したRIPパケット数

関連コマンド

ADD IPX RIP
DELETE IPX RIP
SET IPX RIP

参考

“IPX Router Specification”, v1.2, Novell, Inc., Part Number 107-000029-001

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P