[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP`

IPモジュールの基本的な設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip

    IP Module Configuration
    ------------------------------------------------------------------------------

    Module Status .................. ENABLED
    IP Packet Forwarding ........... ENABLED
    IP Echo Reply .................. ENABLED
    IP Spoof Check ................. ENABLED
    Debugging ...................... DISABLED
    IP Fragment Offset Filtering ... ENABLED
    Default Name Servers
      Primary Name Server .......... Not Set
      Secondary Name Server ........ Not Set
    Source-Routed Packets .......... Discarded
    Remote IP address assignment ... DISABLED
    DNS Relay ...................... DISABLED
    IP ARP LOG ..................... DISABLED
    IP ARP refresh by hit .......... ENABLED
    IP/MAC address disparity........ DISABLED
    IP ARP agepoll ................. DISABLED

    Routing Protocols

    RIP Neighbours ................. 0
    Autonomous System Number ....... Not Set
    ARP aging timer multiplier...... 4 (1024-2048 secs)
    OSPF Status .................... DISABLED
    IGMP Status .................... ENABLED
    DVMRP Status ................... ENABLED
    PIM Status ..................... DISABLED
    IP Multicast HW switching ...... ENABLED
    BGP Status ..................... DISABLED

    Active Routes

    Static ......................... 0
    Interface ...................... 2
    RIP ............................ 0
    EGP ............................ 0
    OSPF ........................... 0
    BGP ............................ 0
    Other .......................... 0
    Multicast ...................... 5

    IP Filter Configuration

    Total filters .................. 0

    Dynamic Interfaces ............. 0

表 1
Module Status | IPモジュールの有効・無効
IP Packet Forwarding | IP転送（ルーティング）機能の有効・無効
IP Echo Reply | ICMPエコー要求（PING）に応答するかどうか
Debugging | IPモジュールのデバッグ機能の有効・無効
IP Spoof Check | IPスプーフィング（始点IPアドレス詐称）のチェックを行うかどうか
IP Fragment Offset Filter | 未サポート
Default Name Servers | デフォルトDNSサーバーに関する情報。ドメインごとのDNSサーバーを確認するにはSHOW IP DNSコマンドを使う。
Primary Name Server | デフォルトプライマリーDNSサーバーのIPアドレス
Secondary Name Server | デフォルトセカンダリーDNSサーバーのIPアドレス
Source-Routed Packets | 未サポート
Remote IP address assignment | DHCPによるIPアドレスの動的設定を行うかどうか
DNS Relay | DNSリレー機能の有効・無効
IP ARP LOG | ARPキャッシュログの有効・無効
IP ARP refresh by hit | 未サポート
IP/MAC address disparity | マルチキャストMACアドレスのARPエントリーを登録可能かどうか
IP ARP agepoll | 未サポート
RIP Neighbours | 隣接RIPルーター（RIPピア）の数
Autonomous System Number | AS（自律システム）番号
ARP aging timer multiplier | ARPキャッシュタイムアウトを決定するための乗数。カッコ内は乗数に基づいて計算されたタイムアウト値の範囲
OSPF Status | OSPFの有効・無効
IGMP Status | IGMPの有効・無効
DVMRP Status | DVMRPの有効・無効
PIM Status | PIMの有効・無効
IP Multicast HW switching | ハードウェアによるIPマルチキャスト処理の有効・無効
BGP Status | BGPの有効・無効
Static | スタティック経路数
Interface | インターフェース経路数
RIP | RIP経路数
OSPF | OSPF経路数
BGP | BGP経路数
Other | その他の経路数
Multicast | マルチキャスト経路数
Filter n | IPフィルター「n」に設定されているフィルターエントリー数
Total Filters | IPフィルターの総数
Dynamic Interfaces | ダイナミックインターフェース（SLIPやPPP）の数

関連コマンド

DISABLE IP
DISABLE IP DEBUG
DISABLE IP DNSRELAY
DISABLE IP FORWARDING
DISABLE IP MACDISPARITY
DISABLE IP SPOOFCHECK
DISABLE SNMP
ENABLE IP
ENABLE IP DEBUG
ENABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP FORWARDING
ENABLE IP MACDISPARITY
ENABLE IP SPOOFCHECK
ENABLE SNMP
SET IP NAMESERVER
SET IP SECONDARYNAMESERVER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P