[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SET DHCPSNOOPING CHECKINTERVAL

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SET DHCPSNOOPING CHECKINTERVAL=1..3600`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のチェック間隔を変更する。
デフォルトでは、60秒間隔でテーブル内のダイナミックエントリーをチェックし、IPアドレスの使用期限が切れたクライアントの情報をデータベースから削除する。スタティックエントリーはチェックされない（削除されない）。

パラメーター

CHECKINTERVAL: チェック間隔（秒）。デフォルトは60秒。

備考・注意事項

本製品は、バインディングデータベースをチェックするたびに、その時点で有効な（ダイナミック登録された）クライアントの情報をbindXXXX.dsnファイル（「XXXX」の部分にはファームウェアのバージョンを表す4桁の数値が入る）に書き込む。DHCP Snoopingを無効から有効に変更したときは、最初にこのファイルを読み込み、その時点でまだ有効なクライアントがあれば、それをバインディングデータベースに登録する。

関連コマンド

ENABLE DHCPSNOOPING
SHOW DHCPSNOOPING

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P