[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH FILTER VLANSECURE

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`DISABLE SWITCH FILTER VLANSECURE`

FDBスタティックエントリー（スイッチフィルター）が、ルーティングパケットと本体宛てパケットには適用されないようにする。デフォルトは適用される。
本コマンドを実行すると、ACTION=FORWARDのスイッチフィルターはVLAN内のスイッチングパケットにだけ適用され、スイッチ本体や他VLAN宛てのパケットには適用されなくなる。
説明のため、次のスイッチフィルターが設定されていると仮定する。
ADD SWITCH FILTER DESTADDRESS=00-00-00-00-00-01 PORT=13 ACTION=FORWARD
ENABLE SWITCH FILTER VLANSECURE（デフォルト）時、00-00-00-00-00-01は、
・ポート13に接続されているときは、同一VLANの他ポート、他VLAN、スイッチ本体のいずれとも通信可能
・ポート13以外に接続されているときは、他ポートとの通信は一切不可
となる。
一方、DISABLE SWITCH FILTER VLANSECURE（本コマンド実行）時、00-00-00-00-00-01は、
・ポート13に接続されているときは、同一VLANの他ポート、他VLAN、スイッチ本体のいずれとも通信可能
・ポート13以外に接続されているときは、同一VLANの他ポートとは通信できないが、他VLAN、スイッチ本体とは通信可能
となる。

備考・注意事項

本コマンドは8724SLのみサポート。8748SLでは使用できないので注意。
本コマンドの影響を受けるのは、ACTION=FORWARDのスイッチフィルターだけ。ACTION=DISCARDの動作には影響を与えない。

関連コマンド

ADD SWITCH FILTER
ENABLE SWITCH FILTER VLANSECURE
SHOW SWITCH FILTER

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P