[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IPV6 ND

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`ADD IPV6 ND=ip6add INTERFACE=vlan-if ETHERNET=macadd [PORT=port-number] [ISROUTER={YES|NO}]`

ip6add: IPv6アドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）またはトンネルインターフェース（VIRTn）。ただし、通常VIRTnを指定することはない
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
port-number: スイッチポート番号（1〜）

Neighbourキャッシュにスタティックエントリーを追加する。

パラメーター

ND: IPv6アドレス

INTERFACE: IPv6インターフェース名

ETHERNET: 物理（MAC）アドレス

PORT: スイッチポート番号。INTERFACEにVLANを指定した場合のみ必要。

ISROUTER: 該当ノードがルーターかどうか。省略時はNO

例

``■ VLAN white配下のポート3に存在するIPv6アドレス3ffe:b80:3c:10::e、MACアドレス00-90-99-0e-6a-7fのホストの情報を、Neighbourキャッシュに追加する。
`ADD IPV6 ND=3ffe:b80:3c:10::e INTERFACE=vlan-white ETHERNET=00-90-99-0e-6a-7f PORT=3`

関連コマンド

DELETE IPV6 ND
RESET IPV6 NDCACHE
SHOW IPV6 NDCACHE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P