機能別解説

シンプル目次

運用・管理 (コマンド)

1: システム

      ログイン
      再起動
      システム時計の設定
      システム名の設定
      HTTPサーバー（サポート対象外）の無効化
      システムチェック

2: 記憶装置とファイルシステム

      物理デバイス
       NVS
       フラッシュメモリー
      ファイルシステム
       ファイル名
        長いファイル名
       ワイルドカード
       ファイルの操作

3: コンフィグレーション

      設定の保存と復元

4: コマンドプロセッサー

      ログイン
      コマンドプロンプト
      コマンドライン編集キー
      コマンド入力時の注意事項
      コンソールメッセージ
      コマンド入力補助機能
       入力候補の表示
        次のキーワード候補を表示
        入力途中のキーワード候補を表示
       キーワードの補完
       パラメーター値の説明
      オンラインヘルプ
      端末画面のページ当たり行数
      エイリアス（別名）

5: ユーザー認証データベース

      ユーザーレベル
       コマンドプロンプト
      デフォルトアカウント
      ユーザー認証処理の順序
      ユーザーアカウントの管理

6: 認証サーバー

      ユーザー認証処理の順序
      RADIUSサーバー

7: アップロード・ダウンロード

      ダウンロード
       ネットワーク経由でのダウンロード
       コンソールポート経由でのダウンロード
      アップロード
       ネットワーク経由でのアップロード
       コンソールポート経由でのアップロード

8: ソフトウェア

      ファイル名
       ファームウェアファイル（リリースファイル）
       パッチファイル
       ファームウェアインストーラーにおけるバージョン表記
      ファームウェアファイル（リリースファイル）の有効化
      インストール（ファームウェア構成）情報
      フィーチャー（追加機能）ライセンス

9: メール送信

      基本設定
      メール機能の使用例

10: セキュリティー

      セキュリティーモード/ノーマルモード
       モードの変更
      Remote Security Officer（RSO）
      Managerレベルでのセキュリティータイマー

11: ログ

      デフォルトのログ設定
      ログの閲覧
      ログ設定のカスタマイズ手順
       ログ出力先の定義
       メッセージフィルターの追加
       ログ設定の確認
      設定例
       syslogサーバーへのログ転送
       メール送信
      資料編
       メッセージフォーマット
       ログレベル
       ログフィルターの条件指定に使える比較演算子
       モジュールIDとモジュール名
       タイプ/サブタイプ
       syslog形式への変換
        ログレベルとsyslogレベルのマッピング
        メッセージタイプとsyslogファシリティーの対応表

12: スクリプト

13: トリガー

14: SNMP

      SNMPv1/SNMPv2c
       基本設定
       その他
      SNMPv3
       基本設定
       その他
      SNMPv1/v2c/v3の共通事項

15: NTP

      基本設定
      NTPサーバーとしての動作
      付録
       定義済みのタイムゾーン名一覧

16: Secure Shell

      SSHサーバー
       パスワード認証
       RSA認証
      SSHクライアント
       パスワード認証
       RSA認証

スイッチング (コマンド)

17: 概要・基本設定

      レイヤー3スイッチとしての設定手順

18: ポート

      ポートの指定方法
      基本コマンド
      ポートトランキング
      ポートミラーリング
       基本設定
       ハードウェアIPフィルターによるミラーリング
      ポートセキュリティー
      パケットストームプロテクション
      ループガード
       LDF検出
        併用可能な機能と注意事項
      ポート帯域制限機能
      トリガー

19: LACP（IEEE 802.3ad）

      基本設定
      8748SLにおける制限事項

20: バーチャルLAN

      デフォルトVLAN
      ポートVLAN
      タグVLAN
       VLANタグ対応サーバーの共用
       VLANタグを利用したスイッチ間接続
      VLAN間ルーティング
      Protected VLAN
      マルチプルVLAN（Private VLAN）
       基本ルール
       設定例

21: スパニングツリープロトコル（STP/RSTP）

      基本設定
      マルチプルSTPドメイン
      スパニングツリーパラメーターの設定変更

22: マルチプルスパニングツリープロトコル（MSTP）

      概要
       MSTインスタンス
       MSTリージョン
        MSTインスタンスとVLANの関連付けについて
       CIST
      基本設定
       ルーティング機能を併用するときの注意事項
      マルチプルスパニングツリーパラメーターの設定変更

23: フォワーディングデータベース

      FDBエントリー
      自動学習とダイナミックエントリー
      スタティックエントリー

24: QoS

      プライオリティータグと送信キュー
      送信キューの重み付けと最大送信遅延時間
      ハードウェアIPフィルターによるIPベースのQoS

25: ハードウェアIPフィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
      設定手順
       フィルター（マッチ条件）の作成
       フィルター番号の確認
       フィルターエントリーの追加
        フィルター番号の指定
        フィルタリング条件の指定
        アクションの指定
      8748SLにおける制限事項
      コマンド例
      設定例
       特定スイッチポートからのみ外部へのUDP通信を許可
       TCP片方向通信
       「マルチプルVLAN」的構成例
       IPベースのQoS
       ハードウェアIPフィルターによるポートミラーリング

26: ポート認証

      概要
      802.1X認証方式
      基本設定
       Authenticator
       Authenticator（ダイナミックVLAN）
       Supplicant
       認証サーバー

27: DHCP Snooping

      概要
      基本設定

PPP (コマンド)

28: 概要・基本設定

      基本設定
       PPPインターフェースの作成
       IPアドレスの設定
       自動再接続
       接続・切断
       状態確認
      その他オプション
       無通信時自動切断タイマー
       通信量リミッター
      設定例
       端末型接続
       端末型接続（スタティックENAT）
       LAN型接続（LAN側グローバル）
       LAN型接続（LAN側プライベート＋DMZ）
       LAN型接続（LAN側プライベート＋スタティックNAT）

IP (コマンド)

29: 概要・基本設定

      IPホストとしての基本設定
      IPルーターとしての基本設定
      デバッグ用コマンド

30: IPインターフェース

      VLANインターフェースの指定方法
      IPインターフェースの作成・削除
      PPP（IPCP）によるIPアドレス自動設定
      DHCPによるIPアドレス自動設定
      マルチホーミング
      始点IPアドレスの決定
       ローカルIPインターフェース
      ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング

31: 経路制御

      インターフェース（ダイレクト）経路
      スタティック経路
      デフォルト経路

32: 経路制御（RIP）

      プロトコル概要
       RIP Version1と2
      基本設定

33: 経路制御（OSPF）

      プロトコル概要
       AS（Autonomous System）
       エリア
       仮想リンク（Virtual Link）
       OSPFルーター
       OSPFメッセージ
       LSA（Link State Advertisement）
      設定手順
      基本設定
      ABR（エリア境界ルーター）
      ASBR（AS境界ルーター）
       BGP-4経路の取り込み
      仮想リンク

34: 経路制御（BGP-4）

      プロトコル概要
       AS（Autonomous System）
        ASの種類
        ASとトラフィック
       プレフィックス
        経路集約
       BGPスピーカー
       BGPセッション
       BGPメッセージ
       パス属性
        AS_PATH
        MULTI_EXIT_DISC
        LOCAL_PREF
        ATOMIC_AGGREGATE
        COMMUNITIES
      基本設定手順
       設定項目詳細
      経路のフィルタリング
       経路選択プロセス
       ASパスリスト
       プレフィックスフィルター
       コミュニティーリスト
       プレフィックスリスト
       ルートマップ
      I-BGPフルメッシュの回避
       ルートリフレクション
       ASコンフェデレーション
      その他の機能
       TCP MD5認証
       プライベートASフィルター
       BGPピアテンプレート
       システム資源の調整
        メモリー不足時の一時停止
        メモリー使用量の制限
       トリガー
        MEMORYイベント
        PEERSTATEイベント

35: 経路制御フィルター

      IPルートフィルター
       基本
       RIPに対する動作
       OSPFに対する動作
      Trusted Routerフィルター

36: 名前解決

      ホストテーブル
      DNS
       DNSキャッシュ

37: ARP

      プロトコル概要
      ARPエントリーの手動登録
      ARPキャッシュログ
      プロキシーARP

38: ソフトウェアIPフィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
        概要
        詳細
      設定手順
       フィルタリング条件の指定
       処理内容の指定
       マッチしたパケットの記録
       インターフェースへの適用
       フィルターの削除
      トラフィックフィルターの設定例
       特定ホストのみ拒否
       特定のホスト/サービスのみ許可
       片方向TCP通信
      ポリシーフィルターの設定例
       IPアドレスによるポリシーベースルーティング
      その他

39: DNSリレー

      基本設定
      DNSキャッシュ
      DHCPサーバー機能と組み合わせた設定例

40: DHCP/BOOTPリレー

      基本設定

41: UDPブロードキャストヘルパー

      基本設定
      設定例

42: Pingポーリング

      基本設定
      機器の状態
      トリガー
      ログ

IPv6 (コマンド)

43: 概要・基本設定

      IPv6ホストとしての基本設定
      IPv6ルーターとしての基本設定
      その他
       Telnetクライアント
       Telnetサーバー
       Ping
       Traceroute
      設定の確認

44: IPv6インターフェース

      基本設定
      トンネルインターフェース
       IPv6 over IPv4
       6to4

45: 経路制御

46: 経路制御（RIPng）

47: 名前解決

      ホストテーブル

48: IPv6フィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
        概要
        詳細
      設定手順
       フィルタリング条件の指定
       アクションの指定
       マッチしたパケットの記録
       インターフェースへの適用
       フィルターの削除
      設定例
      その他

IPマルチキャスト (コマンド)

49: 概要・基本設定

      マルチキャスト経路制御プロトコル

50: DVMRP

      基本設定

51: PIM

      PIM-DM
      PIM-SM
       基本設定
       RPを静的に設定する方法

52: IGMP

53: IGMP Snooping

54: MVR

      構成要素
       ソースポート
       レシーバーポート
      設定上の注意
      基本設定

IPv6マルチキャスト (コマンド)

55: PIM

      PIM-SM
       基本設定
       RPを静的に設定する方法

56: MLD

57: MLD Snooping

IPX (コマンド)

58: 概要・基本設定

      IPXルーターとしての基本設定
      IPX用Ping

59: 経路制御

      静的経路設定
      RIPフィルター
      SAPフィルター
      RIP/SAPフィルターのワイルドカード文字

60: IPXトラフィックフィルター

      基本設定
      設定例

ファイアウォール (コマンド)

61: 概要・基本設定

      基本設定
       インターフェースと基本ルール
        ICMPパケットの扱い
        本体インターフェース宛ての通信
      ルールの追加
       ルール設定時の注意事項
       トラフィックを制限する
       アクセスを許可する
       インターフェースNAT
        スタティックNAT
        ダイナミックNAT
        ダイナミックENAT
        スタティックENAT
       ルールNAT
        スタンダードNAT
        エンハンストNAT
        リバースNAT
        ダブルNAT
        ルールNATのまとめ
       アクセスリストによるルール
       RADIUSサーバーを利用したルール
        許可・拒否の決定基準
       ルールの時間制限
       ルールの確認・修正・削除
       ルールの処理順序
      ファイアウォールの動作監視
       ログ
       イベント通知
       トリガー
       アカウンティング
       デバッグオプション
       セッションの確認
      その他設定
      設定例

VRRP (コマンド)

62: 概要・基本設定

      プロトコル概要
      基本設定
      OSPFと組み合わせた設定
      トリガー

DHCPサーバー (コマンド)

63: 概要・基本設定

      基本設定
      基本設定（複数サブネット）