[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`ADD IP ARP=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT=port-number ETHERNET=macadd`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-number: スイッチポート番号（1〜）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。

パラメーター

ARP: IPアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース

PORT: スイッチポート番号

ETHERNET: 物理（MAC）アドレス

例

``■ VLAN「red」のポート2配下に存在するIPアドレス192.168.100.20、MACアドレス00:00:f4:12:34:56のホストの情報を、ARPキャッシュに追加する。
`ADD IP ARP=192.168.100.20 INTERFACE=vlan-red PORT=2 ETHERNET=00-00-F4-12-34-56`

備考・注意事項

デフォルトでは、ユニキャストMACアドレスのエントリーしか登録できない。マルチキャストMACアドレスのエントリーを登録したい場合は、ENABLE IP MACDISPARITYコマンドを実行する必要がある。
本製品は受信したEthernetフレームの送信元アドレスがマルチキャストMACアドレスだった場合、このフレームを転送せずに破棄するが、ENABLE IP MACDISPARITYコマンドの実行後に本コマンドでマルチキャストMACアドレスのスタティックARPエントリーを登録すれば、このマルチキャストMACアドレスを送信元とするEthernetフレームを転送するようになる。

関連コマンド

DELETE IP ARP
DISABLE IP MACDISPARITY
ENABLE IP MACDISPARITY
SET IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P