[index] CentreCOM 8700SLシリーズ コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PIM6

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM
備考：フィーチャーライセンス AT-FL-13 が必要

`SHOW PIM6 [BSRCANDIDATE|CONFIG|COUNTERS|INTERFACE|NEIGHBOUR|ROUTE|RPCANDIDATE|RPSET|TIMER]`

PIM6（Protocol Independent Multicast）に関する情報を表示する。

パラメーター

BSRCANDIDATE: （PIM-SMのみ）C-BSR（ブートストラップルーター候補）としての設定を表示する。

CONFIG: PIMの設定をスクリプト形式で表示する。

COUNTERS: PIMインターフェースにおけるパケット送受信統計を表示する。

INTERFACE: PIMインターフェースの情報を表示する。

NEIGHBOUR: 同一サブネットにあるPIMルーター（隣接ルーター）の情報を表示する。

ROUTE: PIMの経路表を表示する。

RPCANDIDATE: （PIM-SMのみ）C-RP（ランデブーポイント候補）としての設定を表示する。PIM-DMではRPを使わないので無効。

RPSET: （PIM-SMのみ）RPセットの情報を表示する。

TIMER: PIMタイマーの設定値を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show pim6 bsrcandidate

    PIM6 BSR Candidate
    -------------------------------------------------------------------------------

    Scope ................................. Global
      Preference .......................... 1
      BSR State ........................... Elected BSR
        Elected BSR IP address ............ 3ffe:0b80:003c:0001::0001
        Elected BSR preference ............ 1

    Manager > show pim6 config

    #
    #PIM6 configuration
    #
    add pim6 interface=vlan1
    add pim6 interface=vlan100
    add pim6 bsrcandidate scope=global
    add pim6 rpcandidate group=ff0e::1111:2222:3333:0000/112
    enable pim6

    Manager > show pim6 counters

    PIM6 Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    Sparse Mode
    -------------------------------------------------------------------------------
    vlan1:
      inHello ......................... 0       outHello ....................... 50
      inRegister ...................... 0       outRegister ..................... 0
      inRegisterStop .................. 0       outRegisterStop ................. 0
      inJP ............................ 0       outJP ........................... 0
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inBSM ........................... 0       outBSM ......................... 25
      inCRPAdv ........................ 0       outCRPAdv ....................... 0
      inTotal ......................... 0       outTotal ....................... 75

    vlan1 Bad:
      badHello ........................ 0
      badRegister ..................... 0
      badRegisterStop ................. 0
      badJP ........................... 0
      badAssert ....................... 0
      badBSM .......................... 0
      badCRPAdv ....................... 0
      badTotal ........................ 0

    vlan100:
      inHello ........................ 49       outHello ....................... 50
      inRegister ..................... 52       outRegister ..................... 3
      inRegisterStop ................. 14       outRegisterStop ................ 50
      inJP ........................... 21       outJP .......................... 25
      inAssert ........................ 0       outAssert ....................... 0
      inBSM ........................... 0       outBSM ......................... 26
      inCRPAdv ....................... 16       outCRPAdv ....................... 0
      inTotal ....................... 152       outTotal ...................... 154

    vlan100 Bad:
      badHello ........................ 0
      badRegister ..................... 0
      badRegisterStop ................. 0
      badJP ........................... 0
      badAssert ....................... 0
      badBSM .......................... 0
      badCRPAdv ....................... 0
      badTotal ........................ 0

    -------------------------------------------------------------------------------

    Manager > show pim6 debug

    PIM6 Debug Options
    -------------------------------------------------------------------------------

    Debug Options Enabled: Join

    Manager > show pim6 interface

    PIM6 Sparse mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan1
      IP address ..................... fe80::0200:cdff:fe08:170c
        DR election by ............... DR priority
        DR priority .................. 1
        DR winner .................... Me
      Hello interval ................. 30

    Interface ........................ vlan100
      IP address ..................... fe80::0200:cdff:fe08:170c
        DR election by ............... DR priority
        DR priority .................. 1
        DR winner .................... fe80::0290:99ff:fe0f:5423
      Hello interval ................. 30

    PIM6 Dense mode Interface Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1105060): Nothing to display.

    Manager > show pim6 neighbour

    PIM6 Sparse mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------
    Interface ........................ vlan100
      IP Address ..................... fe80::0290:99ff:fe0f:5423
        DR Priority .................. 1
        Neighbour Liveness Timer ..... 75

    PIM6 Dense mode Neighbour Table
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1105060): Nothing to display.

    Manager > show pim6 route

    PIM6 Sparse Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

    Group ............................ ff0e::1234
      Type ........................... (*,G)
        RP Address ................... 3ffe:0b80:003c:0100::0002
        RPF Neighbour to RP .......... Directly connected
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Expiry time .................. 630
        Join/prune time .............. 0
        Immediate output interfaces .. vlan10

      Type ........................... (S,G)
        Source ....................... 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a
        RPF Neighbour to Src ......... fe80::0290:99ff:fe0f:5423
        RPF Interface to Src ......... vlan100
        Expiry time .................. 220
        Keepalive time ............... 200
        Join/prune time .............. 0
        Register time ................ 0
        SPT bit ...................... Unset
        Inherited output interfaces .. vlan10
        Immediate output interfaces .. vlan10

      Type ........................... (S,G,rpt)
        Source ....................... 3ffe:0b80:003c:0020:0290:99ff:fe1e:e00a
        RP Address ................... 3ffe:0b80:003c:0100::0002
        RPF Neighbour to RP .......... Directly connected
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Expiry time .................. 220
        Override time ................ 0
        Inherited output interfaces .. vlan10

      Type ........................... (*,*,RP)
        RP Address ................... 3ffe:0b80:003c:0100::0002
        Next hop to RP ............... Directly connected
        RPF Interface to RP .......... vlan100
        Join/prune time .............. 0
        Expiry time .................. 210
        Immediate output interfaces .. None

    PIM6 Dense Mode Tree Information Base
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1105060): Nothing to display.

    Manager > show pim6 rpcandidate

    PIM6 RP Candidate
    -------------------------------------------------------------------------------

    Scope ................................. Site

    Info (1105058): No RP Candidate groups currently available or configured.

    Scope ................................. Global
      Priority ............................ 192
        Group address/Prefix .............. ff0e::1111:2222:3333:0000/112

    Manager > show pim6 rpset（RP動的決定時）

    PIM6 Static RP Mapping
    -------------------------------------------------------------------------------

    Scope ................................. Site

    Info (1105058): No Static RP Set currently available or configured.

    Scope ................................. Global

    Info (1105058): No Static RP Set currently available or configured.

    PIM6 RP Set Information
    -------------------------------------------------------------------------------

    Scope ................................. Global
      Group address/prefix ................ ff0e::8:6:8:6/116
        RP Candidate address .............. 3ffe:b80:3c:10::1
          Priority ........................ 192
          Holdtime ........................ 90

      Group address/prefix ................ ff0e::1111:2222:3333:0/112
        RP Candidate address .............. 3ffe:b80:3c:1::1
          Priority ........................ 192
          Holdtime ........................ 90

    Manager > show pim6 rpset（RP静的設定時）

    PIM6 Static RP Mapping
    -------------------------------------------------------------------------------

    Scope ................................. Site

    Info (1105058): No Static RP Set currently available or configured.

    Scope ................................. Global
      RP Address .......................... 3ffe:b80:3c:100::2
        Group address/prefix .............. ff0e::/112

    PIM6 RP Set Information
    -------------------------------------------------------------------------------

    Info (1105058): No RP Set currently available or configured.

    Manager > show pim6 timer

    PIM6 Timers
    -------------------------------------------------------------------------------
    Join/Prune interval ................... 60
    Register probe time ................... 5
    Register suppression time ............. 60
    Keep Alive time ....................... 210
    BSM interval .......................... 60
    RP adv interval ....................... 60
    Prune hold time ....................... 210
    Source Alive time ..................... 210
    State refresh interval ................ 60

表 1：BSRCANDIDATEオプション（PIM-SMのみ）
Scope | マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）
Preference | BSR（ブートストラップルーター）優先度。大きいほどBSRになる可能性が高い。BSRに選出されたときだけ表示される
BSR State | BSRの状態。Elected BSR（現在BSRに選出されている）、Accepts Preferred BSR（BSRではない）のいずれか
Elected BSR IP address | BSRのIPv6アドレス
Elected BSR preference | BSRの優先度

表 2：COUNTERSオプション（PIM-SMの場合）
inHello | Helloメッセージ受信数
inRegister | Registerメッセージ受信数
inRegisterStop | Register Stopメッセージ受信数
inJP | Join/Pruneメッセージ受信数
inAssert | Assertメッセージ受信数
inBSM | Bootstrapメッセージ受信数
inCRPAdv | Candidate-RP-Advertisementメッセージ受信数
inTotal | PIMメッセージ受信総数
outHello | Helloメッセージ送信数
outRegister | Registerメッセージ送信数
outRegisterStop | Register Stopメッセージ送信数
outJP | Join/Pruneメッセージ送信数
outAssert | Assertメッセージ送信数
outBSM | Bootstrapメッセージ送信数
outCRPAdv | Candidate-RP-Advertisementメッセージ送信数
outTotal | PIMメッセージ送信総数
badHello | 受信したHelloメッセージのうちエラーがあったものの数
badRegister | 受信したRegisterメッセージのうちエラーがあったものの数
badRegisterStop | 受信したRegister Stopメッセージのうちエラーがあったものの数
badJP | 受信したJoin/Pruneメッセージのうちエラーがあったものの数
badAssert | 受信したAssertメッセージのうちエラーがあったものの数
badBSM | 受信したBootstrapメッセージのうちエラーがあったものの数
badCRPAdv | 受信したCandidate-RP-Advertisementメッセージのうちエラーがあったものの数
badTotal | 受信したPIMメッセージのうちエラーがあったものの総数

表 3：INTERFACEオプション（PIM-SMの場合）
Interface | PIMインターフェース
IP Address | インターフェースのIPv6アドレス
DR election by | DRの選出方法。DR priority（DR優先度）かIP address（IPv6アドレス）のどちらか
DR priority | DR優先度。LAN上のDR（代表ルーター）を決定するときに用いられる。大きいほどDRになる可能性が高い
DR winner | DRのIPv6アドレス。「me」は該当インターフェースがDRであることを示す
Hello interval | Helloメッセージの送信間隔（秒）

表 4：NEIGHBOURオプション（PIM-SMの場合）
Interface | 隣接ルーターが存在するインターフェース
IP Address | 隣接ルーターのIPv6アドレス
DR Priority | 隣接ルーターのDR優先度
Neighbour Liveness Timer | エントリーが削除されるまでの時間

表 5：ROUTEオプション（PIM-SMの場合）
Group | マルチキャストグループアドレス。マルチキャストトラフィックの終点アドレス
Type | エントリー種別（以下、Typeごとに表示項目を説明）
(*,G)エントリー
任意の送信者（*）から特定のグループ（G）へのトラフィック
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPv6アドレス
RPF Neighbour to RP | RPにもっとも近い隣接ルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。0はタイマーが稼働していないことを示す。このタイマーは、(S,G)エントリーがないときにだけ減算される
Join/prune time | Join/pruneタイマー。RPT（共有RP木。Rendezvous Point Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧
(S,G)エントリー
特定の送信者（S）から特定のグループ（G）へのトラフィック
Source | 送信者のIPv6アドレス
RPF Neighbour to Src | 送信者にもっとも近い隣接ルーター。Directly connectedは、送信者が本製品直下に存在することを示す
RPF Interface to Src | 送信者にもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。0はタイマーが稼働していないことを示す。Expiry time = Keepalive time + 20となる
Keepalive time | Keepaliveタイマー。0はデータ受信中でないためタイマーが稼働していないことを示す
Join/prune time | Join/pruneタイマー。SPT（最短経路木。Shortest Path Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Register time | Register Suppressionタイマー。このタイマーの値が0になると、RPにNull Registerメッセージが送信される
SPT bit | SPTを利用した転送が行われているかどうか。set（行っている）かunset（行っていない）のどちらか
Inherited output interfaces | 下流インターフェースの一覧
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧
(S,G,rpt)エントリー
RPTを経由して、特定の送信者（S）から特定のグループ（G）に送信されるトラフィック
Source | 送信者のIPv6アドレス
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPv6アドレス
RPF Neighbour to RP | RPにもっとも近い隣接ルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）。Expiry time = (S,G)のKeepalive time + 20となる
Override time | Overrideタイマー。RPT経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Inherited output interfaces | RPT経由で(S,G)データを必要としている下流インターフェースの一覧
(*,*,RP)エントリー
他のマルチキャスト経路制御プロトコルを使用しているネットワークとのデータ交換に関するエントリー
RP Address | RP（ランデブーポイント）のIPv6アドレス
Next hop to RP | ユニキャスト経路表から判断してRPにもっとも近いルーター
RPF Interface to RP | RPにもっとも近いインターフェース
Join/prune time | Join/pruneタイマー。RPT（共有RP木。Rendezvous Point Tree）経由でデータを受信したい状況において、上流インターフェース上でPruneメッセージを検出した場合、本タイマー満了を待ってJoinメッセージを送信する。0はタイマーが稼働していないことを示す
Expiry time | エントリーが削除されるまでの時間（秒）
Immediate output interfaces | メンバー（ルーターまたはホスト）が存在する下流インターフェースの一覧

表 6：RPCANDIDATEオプション（PIM-SMのみ）
Scope | マルチキャストネットワークの範囲（スコープ）
Priority | RP優先度。小さいほどRP（ランデブーポイント）になる可能性が高くなる
Group address/Prefix | マルチキャストグループアドレス/プレフィックス長

表 7：RPSETオプション（PIM-SMのみ）
PIM6 Static RP Mapping | 静的に設定されたRPの情報。静的設定をしていないときは「No Static RP Set currently available or configured.」と表示され、「RP Address」、「Group address/prefix」は表示されない
RP Address | 静的に設定されたRP（ランデブーポイント）のIPv6アドレス
Group address/prefix | マルチキャストグループアドレス/プレフィックス長
PIM6 RP Set Information | 動的に決定された（される）RPの情報。動的設定をしていないときは「No RP Set currently available or configured.」と表示され、「Group address/prefix」、「RP Candidate address」、「Priority」は表示されない
Group address/prefix | マルチキャストグループアドレス/プレフィックス長
RP Candidate address | 該当グループのC-RP（RP候補）のIPv6アドレス
Priority | C-RPの優先度。小さいほどRP（ランデブーポイント）になる可能性が高くなる
Holdtime | ブートストラップルーター（BSR）から受信したC-RP（RP候補）のアドレス情報を保持する時間

表 8：TIMERオプション
Join/Prune Interval | Join/Pruneメッセージの送信間隔（秒）
Register probe time | Register Stopメッセージの有効期限（秒）
Register suppression time | 送信者側DR（代表ルーター）がRPにNull Registerメッセージを送信する間隔（秒）
Keep Alive time | データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（秒）
BSM interval | ブートストラップメッセージ（BSM）の送信間隔（秒）
RP adv interval | Candidate-RP-Advertisementメッセージの送信間隔（秒）
Prune hold time | （PIM-DM用）未サポート
Source Alive time | （PIM-DM用）未サポート
State refresh interval | （PIM-DM用）未サポート

関連コマンド

ADD PIM6 BSRCANDIDATE
ADD PIM6 INTERFACE
ADD PIM6 RPCANDIDATE
DELETE PIM6 BSRCANDIDATE
DELETE PIM6 INTERFACE
DELETE PIM6 RPCANDIDATE
DISABLE PIM6
ENABLE PIM6
RESET PIM6 INTERFACE
SET PIM6
SET PIM6 INTERFACE
SHOW IPV6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05

(C) 2003 - 2010 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0019-01 Rev.P